# 스테이플 보충

`“스테이플이 거의 다 떨어졌을 때 소모품 공급업체에 문의하여 보충할 새 스테이플을 준비하십시오. ”` 메시지가 표시됩니다. 제어 패널에 교체 메시지가 표시된 후 스테이플을 교체합니다.

- 기기를 작동할 때 피니셔 스테이플 장치의 소책자 피니셔 트레이 안에 손을 넣지 마십시오. 기기의 틈에 손가락이 끼어 부상을 입을 수 있습니다.

- 비권장 스테이플 카트리지를 사용할 경우 스테이플링이 되지 않거나 스테이플이 걸릴 수 있습니다.

소모품 공급업체 확인

[상태 확인] 화면에서 [기기 정보]를 눌러 소모품 주문을 위한 전화번호를 표시합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

스테이플 보충

절차를 설명하는 화면 상의 비디오를 보면서 스테이플을 보충하십시오.

[동영상 보기]를 누릅니다.

[상태 확인]을 누르고 [기기 상태] 탭에서 [확인]을 누릅니다.

() 플레이 키를 누릅니다.

비디오를 참고하여 스테이플을 보충하십시오.

- 카트리지의 양쪽 끝을 잡고 상단 장치를 들어 올릴 수 없는 경우 내부에 스테이플이 남아 있게 됩니다. 스테이플을 보충하지 않고 기기를 계속 사용하십시오.