# 적합한 품질과 밀도로 원본 스캔

[전송 설정] 화면에서 스캔 품질과 밀도를 지정합니다.

홈 화면에서 [스캐너]를 누릅니다.

스캐너에 원본을 올려놓습니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

스캐너 화면에서 [전송 설정]을 누르고 원본 유형(품질), 밀도, 해상도를 지정합니다.

원본 유형을 지정하는 경우

원본 유형 | 적합
--- | ---
흑백: 텍스트 | 주로 흑백 텍스트로 구성된 문서. 원본이 흑백의 두 가지 톤으로 스캔됩니다. 드롭아웃 색 기기가 지정된 색상(유채색, 빨강, 녹색, 파랑)을 지운 상태로 원본을 스캔합니다. 더 정밀하게 지울 컬러를 지정하려면 삭제할 컬러 범위에서 을 [좁게] 방향으로 움직입니다.
흑백: 텍스트/사진 | 흑백의 텍스트와 사진으로 이루어진 문서. 원본이 흑백의 두 가지 톤으로 스캔됩니다.
흑백: 텍스트/라인 아트 | 흑백의 텍스트와 그림으로 이루어진 문서. 원본이 흑백의 두 가지 톤으로 스캔됩니다.
흑백: 사진 | 흑백의 그림과 사진으로 이루어진 문서. 원본이 흑백의 두 가지 톤으로 스캔됩니다.
회색조 | 흑백의 그림과 사진으로 이루어진 문서. 원본이 많은 회색 음영으로 구성된 이미지로 스캔됩니다.
풀컬러: 텍스트/사진 | 주로 컬러 텍스트로 구성된 문서.
풀컬러: 광택 사진 | 실버 할라이드 인쇄물 또는 그림 같은 컬러 원본.
풀컬러: 반짝이 | 귀금속 또는 보석류 같은 광택이 있는 컬러 원본.
자동 색 선택 | 기기가 스캔하는 동안 원본의 유형을 자동으로 결정합니다. 스캔 설정과 원본 내용에 따라 올바로 결정되지 못할 수도 있습니다.

- [파일 유형]으로 [고압축 PDF]를 선택한 경우 [회색조], [풀컬러: 텍스트/사진], [풀컬러: 광택 사진] 또는 [풀컬러: 반짝이]만 선택할 수 있습니다.

  문서를 스캔할 때 파일 유형 또는 파일 이름 지정

- [파일 유형]에 지정된 파일 유형과 호환되지 않는 원본 유형을 선택하면 파일 유형 또는 원본 유형을 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 메시지에서 제안하는 파일 유형 또는 원본 유형을 선택하십시오.

밀도를 조절하는 경우

- 을 좌우로 움직여 밀도를 조절합니다. 슬라이더를 오른쪽으로 움직일수록 스캔한 이미지의 컬러가 어두워집니다.

- 신문지 또는 뒤비침이 있는 문서 같이 배경이 흰색이 아닌 언본을 스캔할 때 밀도를 자동으로 조절하려면 [자동 농도] 확인란을 선택합니다.

- [스캐너 설정][스캔][컬러/농도][ADS 배경 농도(풀 컬러)]의 음영 수준을 지정할 수 있습니다.

해상도를 지정하는 경우

- 원본을 스캔하는 데 사용할 해상도를 선택합니다. 해상도가 높아질수록 이미지 품질이 개선되지만 스캔한 데이터의 크기도 증가합니다.

- 스캔 데이터의 품질을 보장하기 위해서 다음의 경우에는 [100dpi]를 선택할 수 없습니다.

  - [파일 유형]에 [고압축 PDF]가 지정됨

    문서를 스캔할 때 파일 유형 또는 파일 이름 지정

  - [파일 유형]에서 PDF가 선택되고 OCR 설정이 지정됩니다

    사용자 가이드(전체 버전) 영문

스캔한 문서를 이메일 주소로 보내려면 [발신자]를 누른 후 발신자를 지정합니다.

스캐너 화면에서 수신처를 지정한 후 [시작]을 누릅니다.

- 스캐너 화면에서 품질과 해상도를 지정할 수도 있습니다. 화면의 항목을 눌러서 지정하십시오.