# 복사 기능을 사용하는 동안 메시지가 표시되는 경우

메시지 | 상태 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
`“원본 크기 감지 불가”` | 원본이 기기에 올바로 놓여지지 않습니다. | 원본을 올바르게 놓습니. 원본을 노출 유리에 올려놓고 노출 유리 덮개 또는 ADF를 열었다 닫으면 기기가 원본 크기를 감지합니다. 원본을 올려놓을 때 덮개 또는 ADF를 30도 넘게 열지 마십시오.
투명지 또는 접착 메모가 달린 용지 같이 일반적인 크기라도 크기 감지가 어려운 원본이 기기에 놓여졌습니다. | 크기 감지가 어려운 원본을 스캔하는 경우 [용지 선택]에서 용지함을 지정합니다. 또한 복사 또는 축소해 복사하는 경우 [용지 크기에 맞춤] 이외의 항목을 선택합니다. 자동 용지 선택(APS)으로 감지할 수 있는 크기
사용자 지정 크기의 원본이 기기에 올려졌습니다. | 사용자 크기의 원본을 스캔하는 경우 [원본 설정][원본 크기][사용자 지정 크기]에서 원본 크기를 지정합니다.
"이 크기의 용지를 XXX할 수 없습니다." "이 크기의 용지에 대해 XXX을(를) 사용할 수 없습니다." (`“양면 복사”` 또는 지정한 피니싱의 이름이 XXX 자리에 표시됨) | 이중 복사 또는 지정된 피니싱 유형에서 지원되지 않는 용지 크기가 지정되었습니다. | 용지 크기가 이중 복사 또는 지정된 피니싱 유형에서 지원되는지 확인하고 지원되는 용지를 적재합니다. 사양 목록
`“겹쳐 접을 수 있는 최대 매수를 초과했습니다.”` | 겹쳐 접을 수 있는 최대 용지 매수를 초과했습니다. | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 용지 수를 확인한 다음 적재하기 전에 원본 수를 줄이십시오. 사양 목록
`“사용할 수 있는 용지 매수가 한도를 초과했습니다. 인쇄가 중지됩니다.”` | 복사량 사용 제한 기능을 활성화한 경우, 사용자의 복사량이 사용자에게 할당된 한도를 초과했기 때문에 복사가 취소되었습니다. | 복사량 사용 제한 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 사용자 관리자에게 문의하십시오. 사용자 관리자가 복사량 사용 한도를 변경할 수 있습니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“아래 명시된 시간(초) 내에 다음 원본을 놓고 [시작]을 누릅니다.”` | 양면 복사가 지정되었습니다. | 양면에 복사하지 않는 경우 [단면양면] 및 [양면양면] 확인란을 선택 해제합니다.
`“스테이플링 가능 매수를 초과하였습니다.”` | 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수를 초과했습니다. | 한 번에 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수를 확인하고 기기에 올려놓은 원본 매수를 줄입니다. 사양 목록