# 팩스 송신 결과 보기

팩스 송신 결과를 팩스 화면에서, 여러 가지 보고서에서 또는 컴퓨터 화면에서 확인할 수 있습니다.

송신 결과 또는 설정에 따라 다음과 같은 보고서가 인쇄됩니다.

- 통신 결과 보고서: 메모리 송신 결과가 인쇄됩니다.

- 즉시 송신 결과 보고서: 즉시 송신 결과가 인쇄됩니다.

- 통신 실패 보고서: 이 보고서는 메모리 송신에서 지정된 모든 수신처로 팩스를 보내지 못했을 때 인쇄됩니다.

- 오류 보고서: 이 보고서는 즉시 송신에서 팩스 송신이 실패했을 때 인쇄됩니다.

- 메모리 저장 보고서: 이 보고서는 스캔한 문서가 메모리에 저장되지 못했을 때 인쇄됩니다.

- 팩스 송신 결과도 보고서에서 확인할 수 있습니다.

- 사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 이메일로 송신 결과를 받아보려면 팩스를 보낼 때 [결과 알림]을 지정합니다.

- 이메일로 확인

### 팩스 화면에서 정보 확인

정보를 살펴보려면 팩스 화면에서 [작업 상태][송신 결과]를 누릅니다.

홈 화면에서 [팩스]를 누릅니다.

팩스 화면에서 [작업 상태]를 누릅니다.

[송신 결과]를 누르고 표시할 송신 결과를 선택합니다.

- 모두 표시

  송신과 수신 결과의 총 개수(1,000개를 넘지 않음)의 송신 결과를 표시합니다.

- 사용자별 표시

  지정한 사용자별로 수행된 송신 결과를 표시하려면 이것을 누릅니다. 결과를 표시할 사용자를 선택하고 [홈 화면]을 누릅니다.

- 기간별 표시

  지정한 기간에 수행된 송신 결과를 표시하려면 이것을 누릅니다. 시작과 종료 날짜를 입력해서 또는 화면에 표시된 달력에서 선택해서 기간을 지정한 후 [홈 화면]을 누릅니다.

송신 결과를 확인한 후 [종료]를 누릅니다.

- 컴퓨터에서 팩스를 보내면 기기에 대한 송신 결과로 "--LAN-Fax -->" 메시지가 표시됩니다. 수신처에 대한 송신 결과의 경우 동일한 문서 번호의 송신 결과를 참조하십시오.

- 보안 설정에 따라 수신처가 "*"로 표시될 수 있습니다.

- 암호화되고 배포 또는 전달된 이메일에 대한 필드에서 암호화 아이콘()이 표시됩니다.

- 송신 결과를 표시하는 동안 완료된 송신 결과를 표시하려면 송신 결과 화면을 닫았다 다시 엽니다.

- LAN-Fax에서 전송되는 문서, 대기 중인 문서 또는 상태가 "전송 중"인 문서는 확인하거나 변경할 수 없습니다.

### 통신 결과 보고서에서 결과 확인

메모리 송신을 사용하여 문서를 전송할 때마다 해당 보고서가 인쇄됩니다. 여러 개의 수신처를 지정했다면 모든 수신처에 대한 팩스 송신이 완료된 후 보고서가 인쇄됩니다.

### 즉시 송신 결과 보고서에서 결과 확인

공장 기본 설정에서는 기기가 보고서를 자동으로 인쇄하지 않도록 구성되어 있습니다. 즉시 송신으로 문서를 보낼 때마다 인쇄하려면 자동 인쇄를 지정합니다.

"기타(팩스 설정)", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 페이지가 성공적으로 전송되면 페이지 열에는 전송된 총 페이지 수가 표시됩니다.

### 통신 실패 보고서에서 결과 확인

팩스가 자동 인쇄(공장 기본 설정)로 설정되지 않았을 때 메모리 송신에 의해 모든 지정된 수신처로 팩스가 전송되지 못하면 이 보고서가 인쇄됩니다.

### 오류 보고서에서 결과 확인

즉시 송신 결과 보고서가 자동 인쇄(공장 기본 인쇄)로 설정되지 않았을 때 즉시 송신에 의해 팩스가 전송되지 못하면 이 보고서가 인쇄됩니다.

### 메모리 저장 보고서 보기

메모리 송신에 의해 전송되는 문서가 메모리에 저장하면 메모리 저장 보고서가 인쇄됩니다.

- 이 보고서를 인쇄하지 않도록 기기가 설정되어 있더라도 원본이 저장되지 않은 경우에도 인쇄됩니다.

- 병렬 메모리 송신을 사용하고 있다면 인쇄되지 않습니다.

### 이메일로 확인

발신자에게 또는 팩스를 보낼 때 지정한 이메일 주소로 이메일을 보내서 팩스 송신 결과를 컴퓨터에서 확인할 수 있습니다. 팩스로 전송된 원본의 이미지와 함께 수신처, 날짜와 시간, 송신 결과가 이메일에 들어갑니다.

- 텍스트 중단 없이 보고서를 보려면 이메일 응용프로그램 설정에서 짝수 문자 폭의 글꼴을 선택합니다.

홈 화면에서 [팩스]를 누릅니다.

자동 문서 공급 장치(ADF) 또는 노출 유리에 원본을 올려 놓습니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

발신자에게 알림 이메일을 보내려면 [설정][발신자]를 누른 후 발신자를 지정합니다.

로그인 사용자가 기기를 사용하고 있다면 로그인 사용자가 발신자가 됩니다.

주소를 등록할 때 [발신자로 사용] 확인란에서 선택한 이메일 주소가 발신자 이메일 주소로 사용됩니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

[결과 알림] 확인란을 선택한 다음 [확인]을 누릅니다.

발신자 이외의 수신처로 알림 이메일을 보내려면 [설정] 화면에서 [결과 알림]을 누른 후 이메일 수신처를 지정합니다.

스캔 설정을 구성합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

전송 설정을 구성한 후 팩스 화면에서 수신처를 지정하고 팩스를 보냅니다.

팩스 전송을 위한 기본 절차

"인터넷 팩스 발송을 위한 기본 절차", 영문 사용자 가이드(전체 버전)

"IP 팩스 전송을 위한 기본 절차", 영문 사용자 가이드(전체 버전)

- 이메일 전송 결과 알림 파일 형식은 [팩스 기능][상세 초기 설정][이메일 전송 결과 설정][전송 결과 이메일의 파일 형식]의 [TIFF], [PDF] 또는 [PDF/A]에서 선택할 수 있습니다.

### Web Image Monitor에서 정보 확인

Web Image Monitor에서 최대 1,000개의 최근 송신 및 수신 결과 기록을 살펴볼 수 있습니다.

Web Image Monitor에 관리자로 로그인합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

"상태/정보" 메뉴에서 [작업]을 클릭합니다.

[팩스 기록]에서 [송신]을 클릭합니다.

송신 기록을 확인합니다.

- 자세한 내용을 보려면 [세부 정보]를 클릭합니다.

- 기록을 목록으로 CSV 형식의 파일에 저장하려면 [송신 목록 다운로드]를 클릭합니다.

[로그아웃]을 클릭한 후 웹 브라우저를 닫습니다.