# 환경 규정

### 에너지 절약 기능

지정된 시간 동안 기기를 사용하지 않거나 [에너지 절약] ()을 누르면 절전 모드로 전환되고 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 이것을 "절전 모드"라고 부릅니다.

- 절전 모드로 들어가기 전에 기기가 기다리는 기본 지연 시간은 1분입니다.

- 이 기기는 절전 모드 중에도 컴퓨터로부터의 작업을 인쇄하거나, 팩스를 수신할 수 있습니다.

- 에너지 절약 기능에서 되돌아오는 데 걸리는 시간과 절전 모드의 전력 소비량 감소는 기기에 따라 다를 수 있습니다.

  모델명 | 전력 소비량 | 절전 모드에서 되돌아오는 데 걸리는 시간 | 양면 기능 *1
  --- | --- | --- | ---
  IM 2500 | 0.57 W | 7.9초 | 표준
  IM 3000 | 0.57 W | 7.9초 | 표준
  IM 3500 | 0.57 W | 7.9초 | 표준
  IM 4000 | 0.57 W | 8.0초 | 표준
  IM 5000 | 0.57 W | 8.4초 | 표준
  IM 6000 | 0.57 W | 8.8초 | 표준

  *1 ENERGY STAR 에너지 절약 달성. 양면 용지함(장착 또는 사용 시) 및 양면 기능이 옵션으로 활성화되면 이 자격을 충족합니다.

- [절전 모드 타이머]에서 절전 모드에 들어가기 전에 기기가 기다리는 시간을 변경할 수 있습니다.

- "날짜/시간/타이머", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 기기에 설치된 Embedded Software Architecture 응용 프로그램의 유형에 따라 절전 모드로 전환하는 데 지정된 시간보다 오래 걸릴 수 있습니다.