# 토너 교체

제어 패널에 표시되는 동영상을 보고 토너 교체 절차를 볼 수 있습니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 제어 패널에 교체 메시지가 표시된 후 토너를 교체합니다.

- 다른 유형의 토너를 사용하면 기기가 파손될 수 있습니다.

- 토너를 교환할 때 기기 전원을 끄지 마십시오. 토너를 보충할 때 전원을 끄면 지정된 설정이 취소되고 이후에 인쇄가 다시 시작되지 않습니다.

- 토너를 직사광선이 비추지 않고 온도가 35°C 미만인 건조한 곳에 보관하십시오.

- 토너를 수평하게 보관하십시오.

- 프린트 카트리지를 기기에서 꺼낸 후 구멍을 아래로 향한 상태에서 흔들지 마십시오. 남아있는 토너가 유출될 수 있습니다.

- 토너 카트리지를 제거한 후 기기 내부를 만지지 않도록 하십시오.

- 토너 카트리지를 반복적으로 당겨 빼내고 다시 밀어넣지 마십시오. 남아있는 토너가 새어나올 수 있습니다.

- 토너를 보충할 때 화면에 표시된 절차를 따르십시오.

[동영상 보기]를 누릅니다.

[상태 확인]을 누르고 [기기 상태] 탭에서 [확인]을 누릅니다.

() 플레이 키를 누릅니다.

비디오에 나온 절차에 따라 토너를 교체합니다.

- 토너가 다 떨어졌더라도 팩스 또는 스캐너 기능에서 데이터를 전송할 수 있습니다. 하지만 토너가 다 떨어진 후 팩스 기능에서 수행된 수신 및 송신 횟수 그리고 Records에 기록되지 않은 통신 횟수가 총 1,000회를 초과하면 팩스를 송신할 수 없습니다. 토너를 먼저 교체하십시오.

- 토너 교체 메시지가 표시되면 Memory Storage Report for Memory Transmission이 인쇄되지 않습니다.

- 토너가 많이 남아 있는데도 가 나타나면 카트리지의 입구를 위로 놓고 잘 흔든 후 다시 설치하십시오.

### 토너 보관을 위한 주의 사항

- 노출된 화염이 있는 곳에 토너가 놓여있는 상태에서 토너(새것 또는 폐기용) 또는 토너 카트리지를 보관하지 마십시오. 토너가 발화되어 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

- 어린이가 닿을 수 있는 곳에 다음과 같은 물품을 두지 마십시오.

- 토너(새것 또는 폐기용)

- 토너가 들어있는 토너 카트리지

- 토너가 부착된 부품

### 토너 교체를 위한 주의 사항

- 다음과 같은 물품을 소각하지 마십시오. 토너가 노출된 화염에 접촉되면 발화되어 화상을 입을 수 있습니다.

- 토너(새것 또는 폐기용)

- 토너가 들어있는 토너 카트리지

- 토너가 부착된 부품

- 유출된 토너(폐기용 토너 포함)를 진공 청소기를 사용해 빨아들이지 마십시오. 흡수된 토너는 진공 청소기 내부의 전기 접점에서 발생하는 불꽃으로 인해 발화 또는 폭발을 유발할 수 있습니다. 하지만 토너에 적합한 산업용 진공 청소기는 사용할 수 있습니다. 토너가 유출되었다면 젖은 천으로 토너를 제거하여 토너가 흩어지지 않게 합니다.

- 이 제품의 포장에 사용한 비닐 봉지 위에 있는 경고 메시지를 다음에서 설명합니다.

- 이 기기와 함께 제공된 폴리에틸렌 소재(비밀 봉지 등)를 아기 및 어린이와 가까운 곳에 두지 마십시오. 폴리에틸렌 소재가 코나 입과 접촉하게 되면 질식을 유발할 수 있습니다.

- 토너를 취급할 때 다음과 같은 상황이 발생하면 먼저 응급 처리를 받고 나서 필요하다면 병원에서 진료를 받으십시오.

- 토너를 흡입한 경우 많은 양의 물로 입을 헹구고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동합니다.

- 토너를 삼킨 경우, 많은 양의 물로 위 내용물을 희석합니다.

- 토너가 눈에 들어간 경우 많은 양의 물로 헹굽니다.

- 걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 폐기용)를 교체하거나 보충할 때 토너를 흡입하지 마십시오.

- 걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 교체용)를 보충하거나 교환하는 경우 피부나 옷이 토너로 오염되지 않게 주의하십시오.

- 토너(새것 또는 폐기용)가 피부나 옷에 접촉되어 더럽혀지면 다음과 같이 하십시오.

- 토너가 피부에 묻으면 비누와 물로 해당 부분을 철저하게 씻으십시오.

- 토너가 옷에 묻으면 찬물로 얼룩 진 부분을 씻으십시오. 뜨거운 물을 적셔 얼룩진 부분을 가열하면 토너가 직물에 눌러붙어 얼룩을 제거할 수 없게 될 수 있습니다.

- 토너(폐기용 토너 포함)가 들어있는 용기 또는 토너가 들어있는 소모품을 교체할 때는 토너가 사방에 튀지 않도록 주의하십시오. 폐기용 소모품을 제거하고 용기 뚜껑이 있다면 닫은 후 비닐 봉지에 넣습니다.

- 토너가 들어있는 토너 카트리지를 강제로 열거나 부수거나 압착하지 마십시오. 유출된 토너가 흡입되거나 옷, 손, 바닥이 오염될 수 있습니다.

### 다 쓴 토너 폐기

다 쓴 토너는 재사용할 수 없습니다.

다 쓴 잉크 카트리지를 폐기할 때 토너 분말이 유출되지 않게 주의해서 카트리지를 상자 또는 플라스틱 봉지에 넣으십시오.

폐토너 용기를 폐기하려면 가까운 판매점에 문의하십시오. 사용자가 직접 폐기하는 경우 일반 플라스틱 제품을 폐기하는 방법으로 폐기하십시오.