# 인증 정보가 있는 인쇄 작업만 수행

기기가 제어 패널에서 지정된 인쇄 작업과 네트워크를 통해 지정된 인쇄 작업을 인증합니다.

프린터 드라이버에서 인쇄하려면 "프린터 속성"에서 사용자 인증을 지정합니다.

"Specifying Login Information in the Printer Driver", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

"Specifying a User Code in the Printer Driver", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

프린터 작업 인증에 지정된 보안 수준에 따라 인증되지 않은 인쇄 작업은 인쇄할 수 없습니다. [시스템 설정][관리자 설정][인증/충전][관리자 인증/사용자 인증/앱 인증]을 눌러 프린터 작업 인증 설정을 볼 수 있습니다. [사용자 인증 관리] 및 사용자 인증 선택 방법.

프린터 작업 인증의 보안 수준

- 전체: 모든 인쇄 작업을 인증합니다. 사용자 인증을 지원하지 않는 프린터 드라이버 또는 장치에서 인쇄 작업을 지정할 수 없습니다. 인증할 수 없는 인쇄 작업이 제어 패널에 표시되고 취소됩니다.

- 간단(제한): 지정한 범위의 인쇄 작업이 인증에서 제외됩니다. 인증하지 않을 IPv4 주소 범위를 지정합니다. 병렬 연결 또는 USB 연결에서 전송된 인쇄 작업을 인증하지 않겠다고 지정할 수 있습니다. 보안 수준은 [간단(모두)]의 경우와 동일합니다.

- 간단(모두): 사용자 인증을 지원하는 프린터 드라이버에서 전송된 인쇄 작업만 인증합니다. 사용자 인증을 지원하지 않는 프린터 드라이버에서 지정된 또는 명령에 의해 지정된 인증 정보가 없는 인쇄 작업은 인증 없이 수행됩니다. 기기에서 확인할 수 없는 프린터 드라이버 또는 장치로 인쇄할 때 이것을 선택합니다.

프린터 작업 인증을 지원하는 프린터 드라이버

- PCL6: 사용자 코드 인증, 기본 인증, Windows 인증, LDAP 인증

- PostScript 3: 사용자 코드 인증

인쇄 작업 유형 및 인증 설정

인쇄 작업 인증 수준과 인쇄 작업 유형의 조합에 따라 다음과 같이 인쇄가 제대로 되지 않을 수 있습니다.

: 프린터 작업 인증이 성공했을 때 또는 사용자 인증과 상관없이 인쇄가 가능합니다.

-: 인쇄할 수 없습니다.

프린터 드라이버/작업 유형 | 인증 설정 | 보안 수준
--- | --- | ---
모두 | 간단(모두)
PCL 6 | 로그인 사용자 이름/로그인 암호 |  |
사용자 코드 |  |
없음 | - |
PostScript 3 | 사용자 코드 |  |
없음 | - |
이메일 인쇄 PDF 파일 LPR 인쇄 | 없음 | - |
PDF 파일 FTP 인쇄 | FTP에 로그된 사용자 ID 및 암호 |  |
일반 드라이버 | 로그인 사용자 이름/로그인 암호 드라이버 암호화 키 | *1 | *1
로그인 사용자 이름/로그인 암호 | *2 | *2
사용자 코드 |  |

*1 암호화 방법(암호화 알고리즘)을 AES(Advanced Encryption Standard)로 지정하면 인쇄가 되지 않습니다.

*2 암호화 방법을 DES(Data Encryption Standard) 또는 AES(Advanced Encryption Standard)로 지정하면 인쇄가 되지 않습니다.

- 드라이버 암호화 키 또는 암호화 방법을 지정하려면 [시스템 설정][관리자 설정][보안][보안 강화 설정]을 눌러 설정 창을 현시하고 [드라이버 암호화 키] 또는 [드라이버 암호화 키: 암호화 강도]를 누릅니다.

- Web Image Monitor에서 또는 텔넷의 authfree 명령을 통해 [드라이버 암호화 키: 암호화 강도]의 [간단한 암호화]에 사용할 IPv4 주소 범위를 지정할 수 있습니다. 텔넷 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 Ricoh 웹사이트에서 "장치 모니터링(TELNET)"을 참조하십시오.