# 폐토너병 교체

폐토너병이 거의 찼습니다. 메시지가 표시되면 폐토너통을 곧 교환해야 합니다. 교체용 폐토너통을 준비합니다.

User Guide의 "Contact Information" 내용을 참조하십시오.

폐토너통 교체 절차에 대해 보려면 기기의 제어 패널에 나온 비디오를 참조하십시오.

- 안전하고 올바른 사용을 위해 기기의 공급품을 교체하기 전에 안전 정보를 읽어 보십시오.

- 폐토너통은 재사용할 수 없습니다.

- 제거한 폐토너통에서 토너가 바닥, 테이블 또는 기타 물건에 유출되는 것을 막기 위해서 신문지로 그러한 물건을 덮습니다.

1. [동영상 보기]을(를) 누릅니다.
   [상태 확인]을(를) 누른 후 [기기 상태] 탭의 [확인]을(를) 누릅니다.

2. 플레이() 키를 누릅니다.

3. 비디오에 나온 절차에 따라 폐토너통을 교체합니다.

폐토너통 교체를 위한 주의 사항

토너(새것 또는 사용한 것) 또는 토너가 들어 있는 토너 컨테이너를 열린 화염이 있는 장소에 보관하지 마십시오. 토너가 발화되어 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

다음을 소각하지 마십시오. 토너가 열린 화염에 닿으면 발화되어 화상을 입을 수 있습니다. 토너(새것 또는 사용한 것) 토너가 들어 있는 토너 컨테이너 토너가 부착된 부품

흘린 토너(사용한 토너 포함)를 진공 청소기로 흡입하지 마십시오. 흡입된 토너가 진공 청소기 내부에서 정전기 불꽃으로 인해 발화 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다. 하지만 토너 호환 산업용 진공 청소기를 사용할 수 있습니다. 토너를 흘렸다면 흘린 토너를 물에 적신 천으로 토너가 흩날리지 않게 닦아내십시오.

다음과 같은 물품을 어린이가 닿을 수 있는 곳에 두지 마십시오. 토너(새것 또는 사용한 것) 토너가 들어 있는 토너 컨테이너 토너가 부착된 부품

토너를 취급할 때 다음과 같은 상황이 발생하면 먼저 응급 처치를 받고 필요하다면 의사와 상담하십시오. 토너를 흡입했다면 많은 양의 물로 입안을 헹구고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 토너를 삼켰다면 많은 양의 물로 위 내용물을 희석하십시오. 토너가 눈에 들어갔다면 많은 양의 물로 헹구십시오.

걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 사용한 것)를 재생하거나 교체할 때 토너를 흡입하지 않도록 하십시오.

걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 사용한 것)를 재생하거나 교체할 때 토너로 피부나 옷이 지저분해지지 않도록 하십시오.

토너(새것 또는 사용한 것)가 피부나 옷에 묻어 번졌다면 다음과 같이 하십시오. 토너가 피부에 닿았다면 비누와 물로 해당 부위를 잘 씻으십시오. 토너가 옷에 묻었다면 찬물로 얼룩진 부위를 세탁하십시오. 얼룩진 부위에 뜨거운 물을 사용하면 토너가 직물에 정착되어 얼룩을 지울 수 없게 됩니다.

토너가 들어 있는 컨테이너(사용한 토너 컨테이터 포함) 또는 토너가 들어 있는 소모품을 교체할 때 토너가 흩날리지 않게 주의하십시오. 사용한 소모품을 제거하고 컨테이너 뚜껑이 있다면 닫은 후 봉지에 넣으십시오.

토너가 들어 있는 토너 컨테이터를 세게 열거나 부수거나 압착하지 마십시오. 토너가 누출되면 우발적으로 흡입하게 되거나 옷, 손 또는 바닥이 지저분해질 수 있습니다.

섹션 맨 위로

폐토너통 폐기

폐토너통을 폐기할 때 토너 분말이 유출되지 않도록 주의해서 폐토너통을 상자 또는 플라스틱 봉지에 넣으십시오.

(주로 유럽 및 아시아)

폐토너통을 폐기하려면 가까운 판매점에 문의하십시오. 사용자가 직접 폐기하는 경우 일반 플라스틱 제품을 폐기하는 방법으로 폐기하십시오.

(주로 북미 지역)

제품의 재활용에 대한 사항은 현지의 회사 웹 사이트를 참조하거나 현지의 공공 또는 사설 재활용업체의 요구 사항에 따라 재활용하실 수 있습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code