# 사용자 지정 권한 관리자 등록

Windows 인증 또는 LDAP 인증이 사용자 인증 방법으로 활성화되었다면 외부 관리자를 사용자 지정 권한 관리자로 등록할 수 있습니다. 사용자 지정 권한 관리자를 등록하면 보안 기능을 강화할 수 있고 관리자 증원 또는 관리자 권한 상세 설정 같은 사용자의 요구를 충족시킬 수도 있습니다.

##### 사용자 지정 관리자 권한 할당

##### 외부 관리자를 사용자 지정 권한 관리자로 등록하기 위한 작업 흐름

> 1. 관리자 인증을 활성화합니다.
>    [설정]에서 기기의 관리자 인증 기능을 활성화합니다.
>    관리자 인증 활성화

> 2. 기기에 관리자로 로그인합니다.
>    기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름과 암호를 입력해서 기기에 로그인합니다.
>    기기에 관리자로 로그인

> 3. 사용자 지정 권한용 템플릿을 등록합니다.
>    외부 관리자 그룹에게 할당할 사용자 지정 권한용 템플릿을 등록합니다.
>    사용자 지정 권한용 템플릿 등록

> 4. 외부 관리자 그룹을 등록하고 권한을 할당합니다.
>    외부 관리자 그룹을 등록하고 사용자 지정 관리자 권한을 할당합니다.
>    외부 관리자 그룹 등록 및 사용자 지정 관리자 권한 할당

사용자 지정 권한용 템플릿 등록

사용자 지정 권한용 템플릿으로 외부 관리자에게 할당할 사용자 지정 관리자 권한을 등록합니다.

- 중앙 주소록 관리가 활성화되어 있으면, 사용자 지정 권한용 템플릿을 지정할 수 없습니다.

  User Guide의 "Others (System Settings)" 내용을 참조하십시오.

1. 제어 패널에서 모든 기본 관리자 권한이 있는 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 인증/충전 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [관리자 등록/변경]을(를) 누릅니다.

5. 커스텀 권한에 있는 [템플릿 관리]을(를) 누릅니다.

6. [* 등록 안 됨]을(를) 선택한 후 [등록/변경]을(를) 누릅니다.

7. 템플릿 이름에 대한 템플릿 이름을 입력합니다.

8. 템플릿에 할당할 사용자 지정 관리자 권한을 선택합니다.

   다음과 같은 사용자 지정 관리자 권한 중에서 권한을 선택합니다. 여러 개의 권한을 선택할 수도 있습니다.

   범주 | 사용자 지정 관리자 권한
   --- | ---
   시스템 설정 | 디스플레이/입력, 출력 용지함, 기기, 날짜/시간/타이머, 소리, 네트워크/인터페이스, 전송(이메일/폴더), 액세스 가능성, 기기/제어판 정보
   관리자 설정 | 보안 패턴/스탬프, 데이터 관리, 파일 관리, 보안, 원격 패널 조작, 지능형 음성 제어, 기능 제한, 인증/충전, 펌웨어 자동 업데이트
   설정 | 주소록, 용지함 용지 설정, 복사기/문서 서버 기능, 프린터 기능, 스캐너 기능, 팩스 기능, 카운터, 유지관리, 브라우저 기능
   기기 권한 | 작업 수행, 파일 작업, 원격 기기 작업, 펌웨어 업데이트

   각 범주에서 [모두 선택]을(를) 선택해서 사용 가능한 모든 권한을 선택할 수도 있습니다.

9. [확인]을(를) 누릅니다.

10. [닫기]을(를) 누릅니다.

11. [확인]을(를) 누릅니다.
    설정이 완료되면 기기는 자동으로 사용자를 로그아웃합니다.

- 등록된 사용자 지정 권한용 템플릿의 이름 또는 권한을 변경하려면, 6단계에서 템플릿 이름을 선택한 후 [등록/변경]을(를) 누릅니다.

- 등록된 사용자 지정 권한용 템플릿을 삭제하려면, 6단계에서 템플릿 이름을 선택한 후 [삭제]을(를) 누릅니다.

- Web Image Monitor을(를) 사용해 사용자 지정 권한용 템플릿을 등록/변경/삭제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Web Image Monitor 도움말을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

외부 관리자 그룹 등록 및 사용자 지정 관리자 권한 할당

Windows 인증 또는 LDAP 인증이 사용자 인증 방법으로 활성화되었다면 외부 인증 서버 계정을 외부 관리자로 등록할 수 있습니다. 외부 관리자 그룹을 등록하고 사용자 지정 관리자 권한을 할당합니다.

Windows 서버 계정을 외부 관리자로 등록하려면, Windows 서버에서 대상 계정이 속한 관리자 권한을 갖는 글로벌 그룹의 이름과 동일한 그룹 이름을 등록합니다. 대상 계정이 속한 글로벌 그룹의 이름을 먼저 찾습니다.

- Windows 서버 계정을 SNMPv3 액세스를 위한 계정으로 구성할 수 없습니다.

- 중앙 주소록 관리가 활성화되어 있으면, 외부 관리자를 등록할 수 없습니다.

  User Guide의 "Others (System Settings)" 내용을 참조하십시오.

1. 제어 패널에서 모든 기본 관리자 권한이 있는 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 인증/충전 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [관리자 등록/변경]을(를) 누릅니다.

5. 외부 관리자에 있는 [외부 관리자 설정]을(를) 누릅니다.

6. 외부 관리자 옆의 목록에서 [사용]을(를) 선택한 후 [확인]을(를) 누릅니다.

7. 외부 관리자에 있는 [외부 관리자 그룹 관리]을(를) 누릅니다.

8. [* 등록 안 됨]을(를) 선택한 후 [등록/변경]을(를) 누릅니다.

9. 그룹 이름에 대한 외부 관리자 그룹의 이름을 입력합니다.
   Windows 서버 계정을 외부 관리자로 등록하려면, 대상 계정이 속한 글로벌 그룹의 이름과 동일한 그룹 이름을 입력합니다.

10. 권한 유형 옆의 [커스텀 권한]을(를) 선택한 후 외부 관리자로 할당할 사용자 지정 권한용 템플릿을 선택합니다.
    [권한 목록]을(를) 눌러 템플릿을 선택해서 사용자 지정 권한용 템플릿 각각에 대해 지정된 권한을 볼 수 있습니다.

11. [확인]을(를) 누릅니다.

12. [닫기]을(를) 누릅니다.

13. [확인]을(를) 누릅니다.
    설정이 완료되면 기기는 자동으로 사용자를 로그아웃합니다.

- 외부 관리자 그룹은 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

- 등록된 외부 관리자 그룹의 이름 또는 사용자 지정 권한용 템플릿을 변경하려면, 8단계에서 그룹 이름을 선택한 후 [등록/변경]을(를) 누릅니다.

- 등록된 외부 관리자 그룹을 삭제하려면, 8단계에서 그룹 이름을 선택한 후 [삭제]을(를) 누릅니다.

- Web Image Monitor을(를) 사용해 외부 관리자 그룹을 등록하고 사용자 지정 관리자 권한을 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Web Image Monitor 도움말을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

사용자 지정 권한 관리자로 기기를 조작 또는 구성하려면, 사용자 지정 관리자 권한을 갖는 외부 관리자로 기기에 로그인한 후 기기를 관리자 모드(으)로 설정합니다.

사용자 지정 권한 관리자로 처음 기기에 로그인하는 경우, 홈 화면에 [관리자 모드] 아이콘이 표시되지 않습니다. 먼저, 기기 관리자로 기기에 로그인한 후 애플리케이션 목록 화면에서 홈 화면으로 아이콘을 추가합니다.

홈 화면에 아이콘/위젯 추가

##### 제어판을 사용하여 기기에 로그인

> 1. 홈 화면에서 [로그인]을(를) 누릅니다.

> 2. 사용자 지정 관리자 권한을 갖는 외부 관리자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력한 후 [로그인]을(를) 누릅니다.

>    사용자 지정 권한이 있는 관리자가 복사 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 사용할 수 있는 권한이 없다면 절차는 완료됩니다. 5단계로 진행합니다.

>    사용자 지정 권한이 있는 관리자가 애플리케이션 사용 권한이 있다면 3단계로 넘어갑니다.
>    주소록 기능의 [사용 가능한 기능/응용 프로그램](으)로 애플리케이션 사용 권한을 구성할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 사용 가능한 기능 제한을(를) 참조하십시오.

> 3. 홈 화면에서 [관리자 모드]을(를) 누릅니다.

> 4. 확인 메시지가 표시되면 [확인]을(를) 누릅니다.
>    기기가 관리자 모드 상태에 놓이면, 할당된 권한에 따라 아이콘 및 설정 항목이 표시됩니다.

> 5. 기기 조작을 완료한 후 [로그아웃]을(를) 누릅니다.

> 6. 확인 메시지가 표시되면 [확인]을(를) 누릅니다.
>    [확인]을(를) 누르면 기기가 관리자 모드에서 벗어나고 로그아웃됩니다.
>    또한 에너지 절약 키()를 눌러 기기에서 로그아웃할 수 있습니다.

> - 로그인　사용자　이름　및　암호에　사용할　수　있는　문자에　대해서는사용자 이름 및 암호에 사용할 수 있는 문자 를　참조하십시오.

##### Web Image Monitor을(를) 사용해 기기에 로그인

> 1. 웹 브라우저를 실행합니다.

> 2. 웹 브라우저의 주소줄에서 "http://(콤퓨터의 IP 주소 또는 호스트 이름)/"을 입력하고 입력 키를 누릅니다.
>    Web Image Monitor에 액세스

> 3. [로그인]을(를) 클릭합니다.

> 4. 사용자 지정 관리자 권한을 갖는 외부 관리자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력한 후 [로그인]을(를) 클릭합니다.

>    사용자 지정 권한이 있는 관리자가 복사 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 사용할 수 있는 권한이 없다면 절차는 완료됩니다. 6단계로 진행합니다.

>    사용자 지정 권한이 있는 관리자가 애플리케이션 사용 권한이 있다면 5단계로 넘어갑니다.
>    제어 패널을 사용해 애플리케이션 사용 권한을 구성할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 사용 가능한 기능 제한을(를) 참조하십시오.

> 5. [사용자 지정 권한 관리자 모드]을(를) 클릭합니다.

>    기기가 관리자 모드 상태에 놓이면, [사용자 지정 권한 관리자 모드]이(가) "사용자 지정 권한 관리자 모드로 로그인" 메시지로 대체됩니다.

> 6. 기기 조작을 완료한 후 [로그아웃]을(를) 클릭합니다.
>    [로그아웃]을(를) 클릭하면 기기가 관리자 모드에서 벗어나고 로그아웃됩니다.
>    로그아웃한 다음 웹 브라우저의 캐시 메모리를 삭제하십시오.

섹션 맨 위로

할당된 사용자 지정 권한 보기

사용자 지정 권한 관리자는 자신에게 할당된 권한을 볼 수 있습니다.

##### 제어 패널을 사용해 할당된 권한 보기

> 1. 제어 패널에서 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인합니다.
>    사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

> 2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

> 3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

> 4. [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [관리자 등록/변경] [로그인한 사용자의 권한 목록]을(를) 누릅니다.
>    권한 목록이 표시됩니다. 모든 할당된 권한 왼쪽에 체크 표시가 나타납니다.

> 5. 다 살펴보았다면 [닫기]을(를) 누릅니다.

> 6. [확인]을(를) 누릅니다.
>    기기가 자동으로 로그아웃합니다.

##### Web Image Monitor을(를) 사용해 할당된 권한 보기

> 1. Web Image Monitor에서 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인합니다.
>    사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

> 2. [장치 관리] 메뉴에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

> 3. "장치 설정" 범주에서 [관리자 등록/변경]을(를) 클릭합니다.

> 4. [로그인한 사용자의 권한 목록]을(를) 클릭합니다.
>    권한 목록이 표시됩니다. 모든 할당된 권한 왼쪽에 체크 표시가 나타납니다.

> 5. 다 살펴보았다면 기기에서 로그아웃한 다음 웹 브라우저를 종료합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code