# USB 플래시 메모리 장치에서 직접 인쇄

메모리 저장 장치를 기기의 미디어 슬롯에 연결하고 저장된 파일을 인쇄할 수 있습니다. 외부 데이터를 쉽게 인쇄하려면 이것을 사용합니다.

SD 카드와 USB 플래시 메모리 장치를 어린이 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 우발적으로 SD 카드 또는 USB 플래시 메모리 장치를 삼켰다면 즉시 의사와 상담하십시오.

- USB 플래시 메모리 장치는 직접 인쇄용으로 지원됩니다. 하지만, 특정 유형의 메모리 저장 장치는 사용할 수 없습니다.

- 기기는 1 GB를 초과하는 문서를 인쇄할 수 없습니다.

- 총 1 GB 이내에서 최대 100개의 파일을 선택할 수 있습니다.

- PDF 파일의 인쇄 작업이 취소되면 프린터 드라이버를 사용하는 동안 Acrobat Reader 같은 PDF 뷰어에서 인쇄를 수행합니다.

- 문서가 기기에서 사용할 수 없는 글꼴을 포함하고 있다면 글자가 올바르게 인쇄되지 않습니다.
  기기에 설치되어 있는 글꼴 목록은 [설정][프린터 기능][목록/인쇄 테스트]의 [PDL 정보]에서 인쇄할 수 있습니다.
  List/Test Print

인쇄할 수 있는 파일 형식

파일 형식 | 세부 정보
--- | ---
JPEG 파일 | Exif 버전 1.0 이상
TIFF 파일 | 압축 해제된 TIFF 파일 MH, MR 또는 MMR 방법을 사용해 압축한 TIFF 파일
PDF 파일 | PDF 버전 1.7(Acrobat 8.0 호환) 이하*1
XPS 파일 | 모든 XPS 파일에 대해 가능함

*1 기기는 Crypt Filter 또는 DeviceN의 컬러 스페이스(8개가 넘는 구성 요소), 워터마크 노트, 옵션 컨텐츠(버전 1.6), AcroForm 같은 기능을 지원하지 않습니다.

- 사용자 지정 크기의 PDF 파일은 인쇄하지 못할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

메모리 저장 장치 또는 스캔 응용 프로그램에서 인쇄

1. 홈 화면에서 [인쇄/스캔(메모리 저장 장치)]을(를) 누릅니다.

2. 메모리 저장 장치를 제어 패널 측면의 미디어 슬롯에 삽입합니다.

3. 인쇄/스캔(메모리 저장 장치) 화면에서 [저장 장치에서 인쇄]을(를) 누릅니다.

4. 인쇄할 파일을 선택합니다.
   외부 미디어의 파일은 아이콘 또는 축소판 이미지로 표시됩니다.

5. [인쇄 설정]을 눌러 필요에 따라 양면 인쇄 또는 피니싱에 대한 설정을 지정합니다.

   - 풀컬러: 컬러로 인쇄할지 여부를 선택합니다. 흑백으로 인쇄되어야 할 문서가 컬러로 인쇄될 수도 있습니다. 문서를 완전 흑백으로 인쇄하려면 [흑백]을 선택합니다.

   - 복사 비율: 원본 크기로 인쇄할 것인지 또는 용지 크기에 맞게 축소 또는 확대할 것인지 선택합니다.

   - 부수: 인쇄 수량을 입력합니다.

   - 해상도: 인쇄할 이미지의 해상도를 선택합니다.

   - 용지함 선택: 용지함을 선택하십시오.

   - 양면: 인쇄 용지의 펼침 방향을 선택합니다.

   - 모아찍기: 한 페이지에 여러 페이지를 결합할지 여부를 선택합니다.

   - 정렬/적재: 페이지 순서대로 한 부씩 또는 페이지별로 한 번에 인쇄할지 선택합니다.

   - 제본: 잡지 제본의 펼침 방향을 선택합니다. 파일을 PDF/XPS 형식으로 인쇄할 때만 잡지 제본 설정을 지정할 수 있습니다.

   - 스테이플: 스테이플 위치를 선택합니다.

   - 펀치: 펀치 위치를 선택합니다.

   - 접지: 접기 유형 또는 인쇄면을 선택합니다.

6. 인쇄를 시작하려면 [시작]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code