# 네트워크 연결을 위한 프린터 드라이버 설치(macOS)

macOS에서 PPD 파일(프린터 드라이버)을 설치한 후 시스템 기본 설정에서 기기를 컴퓨터에 등록합니다.

- 관리자 이름과 암호(구문)가 필요합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

- macOS 12.2에서의 설정 절차를 예로 들어 설명합니다. 실제 설정 절차는 사용 중인 OS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

PPD 파일(네트워크 연결) 설치

1. 제조사 웹 사이트에서 최신 프린터 드라이버를 다운로드하십시오.

2. 다운로드한 파일을 두 번 클릭합니다.

3. 패키지 파일을 두 번 클릭합니다.

4. "Introduction" 화면에서 [Continue]를 클릭합니다.

5. "라이센스" 화면에서 [계속]을 클릭한 후 [수락]을 클릭합니다.

   - 드라이버를 설치할 것인지 선택하는 메시지가 나타나면 설치 위치를 지정한 후 [Continue]를 클릭합니다.

6. [설치]를 클릭합니다.

7. 관리자의 사용자 이름과 암호를 입력한 후 [소프트웨어 설치]를 클릭합니다.
   PPD 파일 설치가 시작됩니다.

8. 설치가 완료되면 [닫기]를 클릭합니다.

섹션 맨 위로

[프린터 및 스캐너](네트워크 연결)에서 기기 등록

인쇄를 활성화하기 위해서 시스템 기본 설정에서 기기의 PPD 파일을 등록합니다.

1. Apple 메뉴에서 [System Preferences...]를 선택합니다.

2. [프린터 및 스캐너]를 클릭하십시오.

3. [+]를 클릭합니다.

4. (IP)를 클릭하고 기기의 정보를 구성합니다.

   - Address: 기기의 IP 주소를 입력합니다.

   - 프로토콜: [HP Jetdirect-Socket]을 선택합니다.

   - Use: 기기 이름이 표시되는지 확인합니다. "Generic PostScript Printer"라고 표시되면 입력한 IP 주소가 잘못된 것일 수 있습니다.

   ##### IP 주소가 맞지만 "Generic PostScript Printer"라고 표시되는 경우

   > 기기와 컴퓨터의 네트워크 연결 상태를 확인한 후 다시 등록합니다.

   > - 기기가 유선 LAN에 연결된 경우.
   >   케이블이 기기에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

5. [추가]를 클릭합니다.
   진행 화면이 표시됩니다.

   - 잠시 후에 진행 화면이 닫히지 않으면 [구성...]을 클릭하고 프린터의 옵션 구성을 구성합니다. 옵션 구성 절차는 기기의 옵션 구성을 프린터 드라이버(네트워크 연결)로 지정을(를) 참조하십시오.

6. 기기 이름이 [프린터 및 스캐너] 화면에 추가되었는지 확인합니다.

7. 시스템 기본 설정 화면을 닫습니다.

섹션 맨 위로

기기의 옵션 구성을 프린터 드라이버(네트워크 연결)로 지정

기기의 옵션 구성이 자동으로 반영되지 않으면 [프린터 및 스캐너]에서 기기에 설치된 옵션을 선택합니다.

1. Apple 메뉴에서 [System Preferences...]를 선택합니다.

2. [프린터 및 스캐너]를 클릭하십시오.

3. 목록에서 기기를 선택한 후 [옵션 및 소모품...]을 클릭합니다.

4. [옵션]을 클릭하고 기기에 설치된 옵션을 선택한 후 [확인]을 클릭합니다.

   - 사용 가능한 옵션이 표시되지 않으면 IP 주소가 잘못 입력되었거나 PPD 파일이 올바로 등록되지 않은 것입니다. IP 주소를 입력하거나 PPD 파일을 등록하려면 [프린터 및 스캐너](네트워크 연결)에서 기기 등록을 참조하십시오.

5. 시스템 기본 설정 화면을 닫습니다.

- 선택할 옵션이 표시되지 않는 경우 PPD 파일이 제대로 설정되지 않았을 수 있습니다. 설정을 완료하려면 대화 상자에 표시된 PPD 파일의 이름을 확인합니다.

- macOS 12.2에서의 설정 절차를 예로 들어 설명합니다. 실제 설정 절차는 사용 중인 OS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

- PostScript 3 프린터 드라이버 사용 시 Adobe PostScript 옵션을 지정하려면 [옵션] 탭의 "PostScript:" 목록에서 [Adobe PostScript]를 선택합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code