# 표준 권한 관리자 등록

기능 범주에 따라 네 가지 유형의 표준 관리자 권한이 있고 관리자 1부터 관리자 4까지 할당됩니다(기본 제공 관리자). 네 가지 권한을 모두 한 사람에게 할당할 수도 있고 특정 권한을 한 특정인에게 할당할 수도 있습니다. Windows 인증 또는 LDAP 인증이 활성화되었다면 관리자 권한을 외부 인증 서버 계정으로 할당할 수도 있습니다(외부 관리자).
관리자 작업을 공유하면 각 관리자의 작업이 용이해지고 이와 동시에 관리자에 의한 비인가 작업을 예방할 수 있습니다.

##### 표준 관리자 권한의 유형

> - 사용자 관리: 주소록에 등록된 정보를 관리합니다. 사용자를 주소록에 추가하고 등록된 정보를 변경할 수 있습니다.

> - 기기 관리: 주로 기기의 설정을 관리합니다. 각 기능의 설정을 관리자만 변경할 수 있도록 설정을 구성할 수 있습니다.

> - 네트워크 관리: 네트워크 연결을 위한 설정을 관리합니다.

> - 파일 관리: 저장된 파일에 대한 접근 권한을 관리합니다. 등록된 사용자 또는 허용된 사용자만 기기에 저장된 파일을 보거나 편집할 수 있도록 설정을 지정할 수 있습니다.

##### 기본 제공 관리자 등록을 위한 작업 흐름

> 1. 관리자 인증을 활성화합니다.
>    [설정]에서 기기의 관리자 인증 기능을 활성화합니다.
>    관리자 인증 활성화

> 2. 기기에 관리자로 로그인합니다.
>    기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름과 암호를 입력해서 기기에 로그인합니다.
>    기기에 관리자로 로그인

> 3. 기본 제공 관리자를 추가하거나 권한을 변경합니다.
>    각 관리자에게 권한을 할당합니다. 최대 4명의 기본 제공 관리자를 등록할 수 있습니다.
>    기본 제공 관리자 추가 또는 권한 변경

##### 외부 관리자 등록을 위한 작업 흐름

> 1. 관리자 인증을 활성화합니다.
>    [설정]에서 기기의 관리자 인증 기능을 활성화합니다.
>    관리자 인증 활성화

> 2. 기기에 관리자로 로그인합니다.
>    기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름과 암호를 입력해서 기기에 로그인합니다.
>    기기에 관리자로 로그인

> 3. 외부 관리자 그룹을 등록하고 권한을 할당합니다.
>    외부 관리자 그룹을 등록하고 표준 관리자 권한을 할당합니다.
>    외부 관리자 그룹 등록 및 표준 관리자 권한 할당

- 기본 제공 관리자는 주소록에 등록한 사용자와 구별됩니다. 주소록에 등록된 로그인 사용자 이름은 기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름으로 사용할 수 없습니다.

관리자 인증 활성화

관리자는 관리자 기능을 활성화하여 기기를 관리할 수 있습니다. 관리할 정보의 범위에 따라 관리 기능의 활성화 여부를 선택한 후, 사용자가 선택할 수 있는 설정 범위를 지정합니다.

- 관리자 인증을 활성화한 경우 기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 잊어버리지 않도록 주의하십시오. 관리자 로그인 사용자 이름 또는 암호를 잊어버린 경우 감독자 권한으로 새 암호를 지정해야 합니다.
  기본 제공 관리자 암호 변경

1. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

2. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

3. [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [관리자 인증 관리]을(를) 누릅니다.

4. 각 표준 관리자 권한을 관리자 인증 활성화하기 위하여 목록에서 [사용]을(를) 클릭합니다.

   - 사용자 관리: 주소록에 등록된 정보를 관리하려면 [사용]을(를) 선택합니다.

   - 기기 관리: 각 기능의 초기 설정을 관리자만 변경할 수 있도록 설정을 구성하려면 [사용]을(를) 선택합니다.

   - 네트워크 관리: 네트워크 설정을 관리하려면 [사용]을(를) 선택합니다.

   - 파일 관리: 기기에 저장된 파일을 관리하려면 [사용]을(를) 선택합니다.

5. 사용할 수 있는 설정에서 관리할 항목을 선택합니다.
   선택한 항목은 사용자가 변경할 수 없습니다.

   사용자 관리

   > - 관리자 도구: 주로 주소록에 대한 설정을 제한합니다.

   기기 관리

   > 사용할 수 있는 설정 설정 옆의 [선택되지 않음]을(를) 누르고 사용할 수 있는 설정 화면에서 관리 대상 항목을 선택한 다음 [확인]을(를) 누릅니다.

   > - 일반 기능: 제어 패널과 용지 출력함에 대한 설정을 제한합니다.

   > - 용지함 용지 설정: 용지함에 설정되는 용지의 크기와 유형에 대한 설정을 제한합니다.

   > - 타이머 설정: 시간과 처리 기간에 대한 설정을 제한합니다.

   > - 인터페이스 설정: 네트워크와 관련된 설정을 제한합니다.

   > - 파일 전송: 이메일 송수신 기능과 관련된 설정을 제한합니다.

   > - 관리자 도구: 주로 기기와 관련된 설정을 제한합니다.

   > - 유지관리: 인쇄 교정에 대한 설정을 제한합니다.

   네트워크 관리

   > - 인터페이스 설정: 네트워크와 관련된 설정을 제한합니다.

   > - 파일 전송: 이메일 송수신 기능과 관련된 설정을 제한합니다.

   > - 관리자 도구: 주로 네트워크 및 보안과 관련된 설정을 제한합니다.

   파일 관리

   > - 관리자 도구: 파일 보호 및 문서 서버 기능에 대한 설정을 제한합니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. [홈]()을(를) 누릅니다.

- 관리자 인증은 Web Image Monitor을(를) 통해서도 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Web Image Monitor 도움말을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

기기에 관리자로 로그인

처음으로 기기에 로그인하려면 기본 제공 관리자의 관리자 1로 로그인하십시오. 로그인 사용자 이름에 대한 제공된 설명서를 참조하십시오. 처음 시작 시 설정한 로그인 암호를 입력하십시오.

##### 제어판을 사용하여 기기에 로그인

> 1. 홈 화면에서 [로그인]을(를) 누릅니다.

> 2. 관리자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력한 후 [로그인]을(를) 클릭합니다.
>    로그인할 때 사용자 아이콘이 화면 왼쪽 위에 표시됩니다.

>    기본 제공 관리자를 등록하거나 변경하려면 기본 제공 관리자 추가 또는 권한 변경에 나온 절차를 따르십시오.

> 3. 기기 조작을 완료한 후 [로그아웃]을(를) 누릅니다.
>    또한 에너지 절약 키()를 눌러 기기에서 로그아웃할 수 있습니다.

> - 기본 관리자 권한 중 하나를 사용하여 기기에 로그인한 경우, 로그인한 기본 제공 관리자의 이름이 표시됩니다. 한 개의 로그인 사용자 이름에 기본 관리자 권한을 여러 개 부여한 경우, 해당 사용자 이름으로 로그인하면 부여된 기본 관리자 권한 중 하나가 표시됩니다.

> - 로그인　사용자　이름　및　암호에　사용할　수　있는　문자에　대해서는사용자 이름 및 암호에 사용할 수 있는 문자 를　참조하십시오.

##### Web Image Monitor을(를) 사용해 기기에 로그인

> 1. 웹 브라우저를 실행합니다.

> 2. 웹 브라우저의 주소줄에서 "http://(콤퓨터의 IP 주소 또는 호스트 이름)/"을 입력하고 입력 키를 누릅니다.
>    Web Image Monitor에 액세스

> 3. [로그인]을(를) 클릭합니다.

> 4. 관리자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력한 후 [로그인]을(를) 클릭합니다.

> 5. 기기 조작을 완료한 후 [로그아웃]을(를) 클릭합니다.
>    로그아웃한 다음 웹 브라우저의 캐시 메모리를 삭제하십시오.

> - 로그인 사용자 이름과 암호를 저장하여 자동으로 로그인되도록 웹 브라우저를 구성할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 보안 수준이 낮아집니다. 로그인 사용자 이름과 암호가 저장되지 않도록 하려면 브라우저의 자동 완료 기능을 비활성화하십시오.

섹션 맨 위로

기본 제공 관리자 추가 또는 권한 변경

최대 4명의 관리자를 등록할 수 있습니다. 4명의 등록된 각 직원은 모든 기본 관리자 권한을 가질 수 있습니다. 관리자의 작업량을 줄이기 위해서 4명의 등록된 각 직원이 특정한 하나의 기본 관리자 권한을 가질 수도 있습니다.

추가할 사용자 인원 및 부여할 권한에 대해 미리 상의하고, 관리자 2부터 관리자 4까지 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 결정한 후, 설정을 구성합니다.

- 추가한 기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 잊지 마십시오.

- 기본 제공 관리자는 다른 기본 제공 관리자의 로그인 사용자 이름 및 암호를 변경할 수 없습니다.

1. 제어 패널에서 모든 기본 관리자 권한이 있는 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [관리자 등록/변경] [관리자 로그인 사용자 이름/로그인 암호 설정]을(를) 누릅니다.

5. 원하는 기본 제공 관리자를 누릅니다([관리자 1]부터 [관리자 4]까지).

6. 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 지정한 다음 [확인]을(를) 누릅니다.

   - 로그인　사용자　이름　및　암호에　사용할　수　있는　문자에　대해서는사용자 이름 및 암호에 사용할 수 있는 문자 를　참조하십시오.

   - Device Manager NX 같은 SNMPv3를 지원하는 소프트웨어로 기기를 관리하는 경우, 통신을 암호화하기 위해 암호를 지정해야 합니다.

7. 각 관리자에 대해 설정을 완료한 후 [닫기]을(를) 누르고 나서 [관리자 권한 설정]을(를) 누릅니다.

8. 각 표준 관리자 권한에 할당할 기본 제공 관리자를 선택한 다음 [확인]을(를) 누릅니다.

   - 사용자 관리자, 기기 관리자, 네트워크 관리자 또는 파일 관리자의 권한을 [관리자 1]부터 [관리자 4]까지 할당합니다.

   - 기본적으로 모든 표준 관리자 권한은 로그인한 기본 제공 관리자(관리자 1)에게 할당됩니다.

9. [확인]을(를) 누릅니다.
   설정이 완료되면 기기는 자동으로 사용자를 로그아웃합니다.
   다른 관리자에 대해 지정한 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 적어두고 그들에게 지정된 것들을 통보합니다.

- 표준 관리자 권한 중 하나를 갖는 관리자는 기기에 로그인해서 기본 제공 관리자를 추가하거나 권한을 변경할 수도 있습니다. 하지만 관리자가 다른 기본 제공 관리자에게 할당할 수 있는 권한은 관리자 자신에게 할당된 것과 동일한 권한으로 제한됩니다.

- 인증/충전 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자는 기기에 로그인해서 기본 제공 관리자를 추가할 수도 있습니다. 하지만 그 관리자는 권한을 변경할 수 없습니다.

- Web Image Monitor을 사용해서 기본 제공 관리자를 추가하거나 권한을 변경할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Web Image Monitor 도움말을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

외부 관리자 그룹 등록 및 표준 관리자 권한 할당

Windows 인증 또는 LDAP 인증이 사용자 인증 방법으로 활성화되었다면 외부 인증 서버 계정을 외부 관리자로 등록할 수 있습니다. 외부 관리자 그룹을 등록하고 기본 제공 관리자에게 할당된 것과 동일한 네 가지 유형의 표준 관리자 권한을 할당합니다.

Windows 서버 계정을 외부 관리자로 등록하려면, 대상 계정이 속하고 관리자 권한을 갖는 글로벌 계정과 동일한 이름의 외부 관리자 그룹을 등록합니다. 먼저 대상 계정이 속한 글로벌 그룹의 이름을 확인해야 합니다.

Windows 인증 지정

- Windows 서버 계정을 SNMPv3 액세스를 위한 계정으로 구성할 수 없습니다.

- 중앙 주소록 관리가 활성화되어 있으면, 외부 관리자를 등록할 수 없습니다.

  User Guide의 "Others (System Settings)" 내용을 참조하십시오.

1. 제어 패널에서 모든 기본 관리자 권한이 있는 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [관리자 등록/변경]을(를) 누릅니다.

5. 외부 관리자에 있는 [외부 관리자 설정]을(를) 누릅니다.

6. 외부 관리자 옆의 목록에서 [사용]을(를) 선택한 후 [확인]을(를) 누릅니다.

7. 외부 관리자에 있는 [외부 관리자 그룹 관리]을(를) 누릅니다.

8. [* 등록 안 됨]을(를) 선택한 후 [등록/변경]을(를) 누릅니다.

9. 그룹 이름에 대한 외부 관리자 그룹의 이름을 입력합니다.
   Windows 서버 계정을 외부 관리자로 등록하려면, 대상 계정이 속한 글로벌 그룹의 이름과 동일한 그룹 이름을 입력합니다.

10. 권한 유형 옆의 [표준 권한]을(를) 선택한 후 외부 관리자로 할당할 관리자 권한을 선택합니다.

11. [확인]을(를) 누릅니다.

12. [닫기]을(를) 누릅니다.

13. [확인]을(를) 누릅니다.
    설정이 완료되면 기기는 자동으로 사용자를 로그아웃합니다.

- 외부 관리자 그룹은 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

- 등록된 외부 관리자 그룹의 이름 또는 표준 관리자 권한을 변경하려면, 8단계에서 그룹 이름을 선택한 후 [등록/변경]을(를) 누릅니다.

- 등록된 외부 관리자 그룹을 삭제하려면, 8단계에서 그룹 이름을 선택한 후 [삭제]을(를) 누릅니다.

- 표준 관리자 권한 중 하나를 갖는 관리자는 기기에 로그인해서 외부 관리자 그룹을 추가하거나 권한을 변경할 수도 있습니다. 하지만 관리자가 다른 외부 관리자 그룹에게 할당할 수 있는 권한은 관리자 자신에게 할당된 것과 동일한 권한으로 제한됩니다.

- Windows 서버의 사용자 계정이 관리자 권한을 가진 그룹과 일반 사용자 그룹에 모두 속해 있는 경우, 해당 사용자는 기기에 로그인할 때 외부 관리자가 아닌 일반 사용자로 인식됩니다. 해당 사용자가 외부 관리자로서 기기에 로그인하도록 하려면, 사용자가 Windows 서버의 일반 사용자 그룹의 구성원이 아니어야 합니다.

- 기기의 주소록에 등록된 사용자가 기기에 로그인할 때, 기기의 사용자 인식은 Windows 서버에서 사용자가 등록된 그룹에 따라 다릅니다.

  - 관리자 권한이 있는 그룹에 등록된 경우: 외부 관리자로 인식됩니다.

  - 일반 사용자 그룹에 등록된 경우: 기기의 주소록에 등록된 사용자와 동일한 사용자로 인식됩니다.

- Web Image Monitor을(를) 사용해 외부 관리자 그룹을 등록하고 표준 관리자 권한을 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Web Image Monitor 도움말을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

x

QR Code