# 스캐너 화면 사용 방법

스캐너 화면에서 다섯 가지 종류의 기능 및 설정이 있습니다.

1. 수신처 유형 선택
   [이메일로 스캔] 및 [폴더로 스캔] 사이에서 전환할 수 있습니다. 수신처 유형을 전환하면 수동 입력을 위해 주소록과 수신처 입력 화면에 표시되는 항목도 바뀝니다.

2. 스캔 파일 상태
   보낸 문서의 송신 기록을 찾아보고 대기열에 대기 중인 문서 전송을 취소할 수 있습니다. 보안 설정에 따라 송신 파일 상태가 표시되지 않을 수 있습니다.

3. 송신 설정
   스캔할 문서의 유형과 스캔한 데이터의 목적에 따라 스캔 설정을 지정하고 데이터를 보내기 전에 미리 보기를 표시할 수 있습니다. [전송 설정] 화면을 열지 않고도 바로 가기 키로 설정할 수 있는 원본 유형 선택과 같이 일반적으로 사용되는 네 가지 설정을 지정할 수 있습니다. [저장된 파일 선택]에 의해 스캐너 기능을 사용하여 기기에 저장된 문서를 보낼 수 있습니다.

4. 수신처 지정
   원터치 조작을 통해 주소록에 등록된 수신처를 선택할 수 있습니다.
   을(를) 눌러 다음과 같은 작업을 수행합니다.

   - 수동으로 입력하거나 기록에서 선택하는 것처럼 여러 가지 다른 방법을 사용해 수신처를 지정합니다.

   - 주소록에 수신처를 등록합니다.

   - 주소록에 등록된 수신처를 편집합니다.

   - 스캐너 기능을 사용하여 스캔 문서를 기기에 저장합니다.

5. 작업 기록/권장 설정
   기기의 기본 설정 또는 작업 기록을 살펴볼 수 있습니다. 사용자 인증을 설명하면 각각의 인증된 사용자에 대한 작업 기록이 표시됩니다. 작업 기록을 선택하면 설정이 현재 스캐너 화면에 적용됩니다. 이 기능은 같은 설정을 반복해서 사용할 때 편리합니다.

스캐너 기능을 위해 전송 설정 화면 사용자 지정

[전송 설정] 화면에서 키를 길게 눌러 키 레이아웃을 사용자 지정합니다.

관리자가 사용자 인증과 사용자의 사용자 지정 설정을 활성화했다면 화면을 각각의 사용자에 대해 사용자 지정할 수 있습니다.

##### 키 레이아웃 모드 변경을 위한 전환

> 아래 화면에서 키를 길게 누르고 [확인]을 눌러 키 정렬 모드로 전환하고 키 레이아웃 변경을 활성화합니다.

##### 키 레이아웃 변경

> 레이아웃을 변경할 키를 길게 누르고 새 위치로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 키 숨기기

> 숨길 키를 길게 누르고 [키 숨기기 ](휴지통 아이콘)로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 숨겨진 키 표시

> 숨긴 키를 표시하려면 "숨긴 키 목록"을(를) 누릅니다. 표시할 키를 길게 누르고 표시할 위치로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 키의 최초 배치 확인

> 스캐너 화면에서 [메뉴]() [키 레이아웃 변경] [키 레이아웃의 공장 기본값 확인]을(를)누릅니다. 확인한 후 [뒤로]을(를) 누릅니다.

##### 키 레이아웃을 기본값으로 재설정

> 스캐너 화면에서 [메뉴]() [키 레이아웃 변경] [레이아웃 초기화] [복원]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code