# 팩스 송신 결과 보기

팩스 송신 결과를 팩스 화면에서, 여러 가지 보고서에서 또는 컴퓨터 화면에서 확인할 수 있습니다.

송신 결과 또는 설정에 따라 다음과 같은 보고서가 인쇄됩니다.

- 통신 결과 보고서: 메모리 송신 결과가 인쇄됩니다.

- 즉시 송신 결과 보고서: 즉시 송신 결과가 인쇄됩니다.

- 통신 실패 보고서: 이 보고서는 메모리 송신에서 지정된 모든 수신처로 팩스를 보내지 못했을 때 인쇄됩니다.

- 오류 보고서: 이 보고서는 즉시 송신에서 팩스 송신이 실패했을 때 인쇄됩니다.

- 메모리 저장 보고서: 메모리 송신에 의해 전송되는 문서가 메모리에 저장되면 이 보고서가 인쇄됩니다.

- 팩스 송신 결과도 보고서에서 확인할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Viewing the History of Sent and Received Faxes" 내용을 참조하십시오.

- 이메일로 송신 결과를 받아보려면 팩스를 보낼 때 [결과 알림]을 지정합니다.
  이메일로 확인

팩스 화면에서 송신 결과 확인

정보를 보기 위해 팩스 화면에서 [작업 상태/중지] [송신 결과]을(를) 누릅니다.

1. 홈 화면에서 [팩스]을(를) 누릅니다.

2. 팩스 화면에서 [작업 상태/중지]을(를) 누릅니다.

3. [송신 결과]를 누르고 표시할 송신 결과를 선택합니다.

   - 모두 표시
     송신과 수신 결과의 총 개수(1,000개를 넘지 않음)의 송신 결과를 표시합니다.

   - 사용자별 표시
     지정한 사용자별로 수행된 송신 결과를 표시하려면 이것을 누릅니다. 결과를 표시할 사용자를 선택하고 [디스플레이]을(를) 누릅니다.

   - 기간별 표시
     지정한 기간에 수행된 송신 결과를 표시하려면 이것을 누릅니다. 시작과 종료 날짜를 입력해서 또는 화면에 표시된 달력에서 선택해서 기간을 지정한 후 [디스플레이]을(를) 누릅니다.

4. 송신 결과를 확인한 후 [종료]을(를) 누릅니다.

   - 컴퓨터에서 팩스를 보내면 기기에 대한 송신 결과로 "--LAN-Fax -->" 메시지가 표시됩니다. 수신처에 대한 송신 결과의 경우 동일한 문서 번호의 송신 결과를 참조하십시오.

   - 보안 설정에 따라 수신처가 "*"로 표시될 수 있습니다.

   - 암호화되고 배포 또는 전달된 이메일에 대한 필드에서 암호화 아이콘()이 표시됩니다.

   - 송신 결과를 표시하는 동안 완료된 송신 결과를 표시하려면 송신 결과 화면을 닫았다 다시 엽니다.

- LAN-Fax에서 전송되는 문서, 대기 중인 문서 또는 상태가 "송신 중"인 문서는 확인하거나 변경할 수 없습니다.

섹션 맨 위로

통신 결과 보고서에서 결과 확인

[팩스 기능] [기타] [보고서 출력 설정] [보고서 자동 인쇄 설정]의 "통신 결과"에서 [인쇄]을(를) 선택하면 메모리 송신으로 문서를 전송할 때마다 보고서가 인쇄됩니다.

영문 User Guide의 "Others (Fax Settings)" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

즉시 송신 결과 보고서에서 결과 확인

[팩스 기능] [기타] [보고서 출력 설정] [보고서 자동 인쇄 설정]의 "즉각 전송 결과"에서 [인쇄]을(를) 선택하면 즉시 송신으로 문서를 전송할 때마다 보고서가 인쇄됩니다.

영문 User Guide의 "Others (Fax Settings)" 내용을 참조하십시오.

- 페이지가 성공적으로 전송되면 페이지 열에는 전송된 총 페이지 수가 표시됩니다.

섹션 맨 위로

통신 실패 보고서에서 결과 확인

[팩스 기능] [기타] [보고서 출력 설정] [보고서 자동 인쇄 설정]의 "통신 결과"에서 [인쇄 안 함]을(를) 선택하면 팩메모리 송신에 의해 모든 지정된 수신처로 팩스가 전송되지 못하면 이 보고서가 인쇄됩니다.

영문 User Guide의 "Others (Fax Settings)" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

오류 보고서에서 결과 확인

이 보고서는 다음과 같은 경우에 인쇄됩니다.

- [팩스 기능] [기타] [보고서 출력 설정] [보고서 자동 인쇄 설정]의 "즉각 전송 결과"에서 [인쇄 안 함]을(를) 선택하고 즉시 전송 중에 오류가 발생한 경우.

- 문서 또는 이메일을 수신하는 동안 오류가 발생한 경우.
  SEP 코드를 수신하는 동안 오류가 발생하는 경우 오류 보고서가 인쇄되지 않습니다.

영문 User Guide의 "Others (Fax Settings)" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

메모리 저장 보고서 보기

[팩스 기능] [기타] [보고서 출력 설정] [보고서 자동 인쇄 설정]의 "메모리 저장 보고서"에서 [인쇄]을(를) 선택했고 메모리 전송으로 전송할 문서가 메모리에 저장되어 있는 경우 이 보고서가 인쇄됩니다.

영문 User Guide의 "Others (Fax Settings)" 내용을 참조하십시오.

- 이 보고서를 인쇄하지 않도록 기기가 설정되어 있더라도 원본이 저장되지 않은 경우 인쇄됩니다.

- 병렬 메모리 송신을 사용하고 있다면 인쇄되지 않습니다.

섹션 맨 위로

이메일로 확인

발신자에게 또는 팩스를 보낼 때 지정한 이메일 주소로 이메일을 보내서 팩스 송신 결과를 컴퓨터에서 확인할 수 있습니다. 팩스로 전송된 원본의 이미지와 함께 수신처, 날짜와 시간, 송신 결과가 이메일에 들어갑니다.

- 텍스트 중단 없이 보고서를 보려면 이메일 응용프로그램 설정에서 짝수 문자 폭의 글꼴을 선택합니다.

1. 홈 화면에서 [팩스]을(를) 누릅니다.

2. 자동 문서 공급 장치(ADF) 또는 노출 유리에 원본을 올려 놓습니다.

   영문 User Guide의 "Setting an Original to Send by Fax on the Scanner" 내용을 참조하십시오.

3. 발신자에게 알림 이메일을 보내려면 [설정] [발신자]을(를) 누른 후 발신자를 지정합니다.

   - 주소록에 등록할 때 [발신자로 사용] 확인란을 선택한 사용자에서 발신자를 선택할 수 있습니다.

     영문 User Guide의 "Registering/Changing/Deleting E-mail Addresses in the Address Book" 내용을 참조하십시오.

   - 로그인 사용자가 기기를 사용하고 있다면 로그인 사용자가 발신자가 됩니다.

4. [결과 알림] 확인란을 선택한 후 [확인]을(를) 누릅니다.

5. 발신자 이외의 수신처로 알림 이메일을 보내려면 [설정] 화면에서 [결과 알림]을(를) 누른 후 이메일 수신처를 지정합니다.

6. 스캔 설정을 구성합니다.

   영문 User Guide의 "Sending a Fax at the Image Quality Suitable for the Original" 내용을 참조하십시오.

7. 전송 설정을 구성한 후 팩스 화면에서 수신처를 지정하고 팩스를 보냅니다.
   팩스 전송을 위한 기본 절차

   영문 User Guide의 "Basic Procedure for Sending Internet Faxes" 내용을 참조하십시오.

   영문 User Guide의 "Basic Procedure for Sending IP-Faxes" 내용을 참조하십시오.

- 이메일 전송 결과의 통지를 위한 파일 유형은 [팩스 기능] [상세 초기 설정] [이메일 전송 결과 설정] [전송 결과 이메일의 파일 형식]의 [TIFF], [PDF], 또는 [PDF/A]에서 선택할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

Web Image Monitor에서 전송 결과 확인

Web Image Monitor에서 최대 200개의 최근 송신 및 수신 결과 기록을 살펴볼 수 있습니다.

1. 기기 관리자로 Web Image Monitor에 로그인합니다.
   사용자 지정 권한을 가진 관리자가 등록된 경우, 작업 조작 권한을 가진 관리자는 기기에 로그인한 다음 설정을 변경할 수 있습니다.

   영문 User Guide의 "Logging in to Web Image Monitor" 내용을 참조하십시오.

2. "상태/정보" 메뉴에서 [작업]을(를) 클릭합니다.

3. [팩스 기록]에서 [송신]을(를) 클릭합니다.

4. 송신 기록을 확인합니다.

   - 자세한 내용을 보려면 세부 정보 아이콘을 클릭합니다.

   - 기록을 목록으로 CSV 형식의 파일에 저장하려면 [송신 목록 다운로드]를 클릭합니다.

5. [로그아웃]을 클릭한 후 웹 브라우저를 닫습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code