# 토너 교체

제어 패널에 표시되는 동영상을 보고 토너 교체 절차를 알 수 있습니다.

User Guide의 "Contact Information" 내용을 참조하십시오.

- 제어 패널에 교체 메시지가 표시된 후 토너를 교체합니다.

- 다른 유형의 토너를 사용하면 기기가 파손될 수 있습니다.

- 토너를 교환할 때 기기 전원을 끄지 마십시오. 토너를 보충할 때 전원을 끄면 지정된 설정이 취소되고 이후에 인쇄가 다시 시작되지 않습니다.

- 토너를 직사광선이 비추지 않고 온도가 35°C 미만인 건조한 곳에 보관하십시오.

- 토너를 수평하게 보관하십시오.

- 프린트 카트리지를 기기에서 꺼낸 후 구멍을 아래로 향한 상태에서 흔들지 마십시오. 남아있는 토너가 유출될 수 있습니다.

- 인쇄 카트리지를 제거한 후, 기기 내부를 만지지 마십시오.

- 인쇄 카트리지를 반복적으로 당겨 빼내고 다시 밀어넣지 마십시오. 남아있는 토너가 새어나올 수 있습니다.

- 토너를 보충할 때 화면에 표시된 절차를 따르십시오.

1. [동영상 보기]을(를) 누릅니다.
   [상태 확인]을(를) 누른 후 [기기 상태] 탭의 [확인]을(를) 누릅니다.

2. 플레이() 키를 누릅니다.

3. 비디오에 나온 절차에 따라 토너를 교체합니다.

- 토너가 다 떨어졌더라도 팩스 또는 스캐너 기능에서 데이터를 전송할 수 있습니다. 하지만 토너가 다 떨어진 후 팩스 기능에서 수행된 수신 및 송신 횟수 그리고 Records에 기록되지 않은 통신 횟수가 총 1,000회를 초과하면 팩스를 송신할 수 없습니다. 토너를 일찍 교체하십시오.

- 토너 교체 메시지가 표시되면 Memory Storage Report for Memory Transmission이 인쇄되지 않습니다.

- 토너가 많이 남아 있는데도 이(가) 나타나면 카트리지의 입구를 위로 놓고 잘 흔든 후 다시 설치하십시오.

토너 보관을 위한 주의 사항

토너(새것 또는 사용한 것) 또는 토너가 들어 있는 토너 컨테이너를 열린 화염이 있는 장소에 보관하지 마십시오. 토너가 발화되어 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

다음과 같은 물품을 어린이가 닿을 수 있는 곳에 두지 마십시오. 토너(새것 또는 사용한 것) 토너가 들어 있는 토너 컨테이너 토너가 부착된 부품

섹션 맨 위로

토너 교체를 위한 주의 사항

다음을 소각하지 마십시오. 토너가 열린 화염에 닿으면 발화되어 화상을 입을 수 있습니다. 토너(새것 또는 사용한 것) 토너가 들어 있는 토너 컨테이너 토너가 부착된 부품

흘린 토너(사용한 토너 포함)를 진공 청소기로 흡입하지 마십시오. 흡입된 토너가 진공 청소기 내부에서 정전기 불꽃으로 인해 발화 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다. 하지만 토너 호환 산업용 진공 청소기를 사용할 수 있습니다. 토너를 흘렸다면 흘린 토너를 물에 적신 천으로 토너가 흩날리지 않게 닦아내십시오.

다음은 이 제품의 포장에 사용되는 플라스틱 봉지에 표시되는 경고 메시지를 설명합니다. 기기와 함께 제공되는 폴리에틸렌 봉지 등을 아기나 소아 근처에 두지 마십시오. 폴리에틸렌 봉지가 입이나 코와 접촉되면 질식이 발생할 수 있습니다.

토너를 취급할 때 다음과 같은 상황이 발생하면 먼저 응급 처치를 받고 필요하다면 의사와 상담하십시오. 토너를 흡입했다면 많은 양의 물로 입안을 헹구고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 토너를 삼켰다면 많은 양의 물로 위 내용물을 희석하십시오. 토너가 눈에 들어갔다면 많은 양의 물로 헹구십시오.

걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 사용한 것)를 재생하거나 교체할 때 토너를 흡입하지 않도록 하십시오.

걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 사용한 것)를 재생하거나 교체할 때 토너로 피부나 옷이 지저분해지지 않도록 하십시오.

토너(새것 또는 사용한 것)가 피부나 옷에 묻어 번졌다면 다음과 같이 하십시오. 토너가 피부에 닿았다면 비누와 물로 해당 부위를 잘 씻으십시오. 토너가 옷에 묻었다면 찬물로 얼룩진 부위를 세탁하십시오. 얼룩진 부위에 뜨거운 물을 사용하면 토너가 직물에 정착되어 얼룩을 지울 수 없게 됩니다.

토너가 들어 있는 컨테이너(사용한 토너 컨테이터 포함) 또는 토너가 들어 있는 소모품을 교체할 때 토너가 흩날리지 않게 주의하십시오. 사용한 소모품을 제거하고 컨테이너 뚜껑이 있다면 닫은 후 봉지에 넣으십시오.

토너가 들어 있는 토너 컨테이터를 세게 열거나 부수거나 압착하지 마십시오. 토너가 누출되면 우발적으로 흡입하게 되거나 옷, 손 또는 바닥이 지저분해질 수 있습니다.

섹션 맨 위로

다 쓴 토너 폐기

다 쓴 토너는 재사용할 수 없습니다.

다 쓴 잉크 카트리지를 폐기할 때 토너 분말이 유출되지 않게 주의해서 카트리지를 상자 또는 플라스틱 봉지에 넣으십시오.

(주로 유럽 및 아시아)

폐토너 용기를 폐기하려면 가까운 판매점에 문의하십시오. 사용자가 직접 폐기하는 경우 일반 플라스틱 제품을 폐기하는 방법으로 폐기하십시오.

(주로 북미 지역)

제품의 재활용에 대한 사항은 현지의 회사 웹 사이트를 참조하거나 현지의 공공 또는 사설 재활용업체의 요구 사항에 따라 재활용하실 수 있습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code