# 문서 인쇄를 위한 기본 절차

프린터 드라이버를 지정하고 문서 크기, 용지 유형, 문서를 인쇄하기 위한 기타 설정을 구성합니다.

컴퓨터의 문서를 인쇄하려면, 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

Selecting the Printer Driver Installation Method

- 양면 인쇄가 기본 설정으로 선택되어 있습니다. 단면으로 인쇄하려면 양면 인쇄 설정을 [해제]로 선택하십시오.

- 기기가 절전 모드일 때 USB를 통해 인쇄 작업을 보내면, 인쇄 작업이 완료된 후 오류 메시지가 나타날 수도 있습니다. 이 경우 문서가 인쇄되었는지 확인하십시오.

- [PS/PDF 인쇄 금지]를 [사용]으로 설정하면 PS/PDF 형식의 데이터를 인쇄할 수 없습니다.

  영문 User Guide의 "Data Management/Maintenance" 내용을 참조하십시오.

Windows에서 문서 인쇄

1. 컴퓨터에서 인쇄할 문서를 열고 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 프린터 드라이버의 설정 화면을 표시합니다.
   문서 표시 절차는 응용 프로그램에 따라 다릅니다.
   예를 들어 Microsoft Word/Excel에서는 [파일] 메뉴에서 [인쇄]를 클릭하고 사용할 장치를 선택한 후 [프린터 속성]을 클릭합니다.

2. 문서 크기, 용지 유형, 입력 용지함, 기타 설정을 지정합니다.
   [기본] 탭을 통해서만 기본 설정을 구성할 수 있습니다.

   - 작업 유형: [일반 인쇄]을(를) 선택하여 인쇄를 즉시 실행합니다.
     테스트를 위해 부분 인쇄를 해본 후 나머지 문서의 인쇄를 진행할 수 있습니다(예제 인쇄).

     영문 User Guide의 "Making a Partial Print as a Test and Printing the Rest of the Document" 내용을 참조하십시오.

     기기 문서를 저정할 수 있습니다(잠금 인쇄, 보류 인쇄, 또는 저장 인쇄).

     영문 User Guide의 "Storing Documents to Print in the Machine" 내용을 참조하십시오.

   - 문서 크기: 인쇄할 문서 크기를 선택합니다.

   - 인쇄면: 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다.

   - 매수: 인쇄 수량을 입력합니다.

   - 방향: 문서의 방향을 지정합니다. 세로 또는 가로를 선택합니다.

   - 입력 용지함: 사용할 용지가 적재된 용지함을 선택합니다. [자동 용지함 선택]을 선택하면 지정한 [인쇄면] 및 [용지 유형]에 따라 적합한 용지함이 자동으로 선택됩니다.

     - [자동 용지함 선택]이 지정된 경우 특정 트레이를 사용하지 않으려면 자동으로 트레이를 선택하지 않도록 기기를 설정합니다.

     - 기기가 자동으로 다른 용지함을 선택하지 않도록 하려면 자동 용지함 전환을 사용하지 않도록 설정합니다.

       영문 User Guide의 "Tray/Paper Settings" 내용을 참조하십시오.

   - 용지 유형: 사용할 용지 유형을 선택합니다.

   - 컬러 모드: 흑백: 인쇄 컬러를 선택합니다.
     다음과 같은 설정을 사용해 유니버설 컬러로 인쇄할 수 있습니다.

     - [이미지 품질] 탭 [색약 환자를 위한 색 관리:] [사용]

   [입력/출력]~[이미지 품질] 탭을 사용하여 고급 설정을 구성할 수 있습니다.

   주의 아이콘()은 비활성화된 항목이 있음을 나타냅니다. 원인을 확인하려면 아이콘을 클릭합니다.
   각 기능을 세부적으로 설정하려면 세부 설정 버튼()을 클릭합니다.

3. 구성을 완료한 후 [확인]을(를) 클릭해 인쇄합니다.

- [장치 및 프린터] 화면에서 기기의 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [인쇄 설정]을 클릭해 프린터 설정 기본값을 변경합니다.

- "스테이플" 또는 "펀치"가 설정 화면에서 비활성화된 경우, 기기의 옵션 구성이 올바르게 지정되었는지 확인하십시오.
  Specifying the Option Configuration or Paper Settings Manually

- 인쇄 서버에서 배포된 드라이버를 사용하는 경우 인쇄 서버에서 지정한 [표준 설정]이 기본값으로 표시됩니다.

섹션 맨 위로

macOS에서 문서 인쇄

다음의 예로 든 절차에서는 macOS 12.2를 사용합니다. 절차가 버전마다 다를 수 있습니다.

1. 컴퓨터에서 인쇄할 문서를 열고 [파일] 메뉴에서 [인쇄]를 클릭합니다.

2. [프린터:]에서 사용할 프린터를 선택합니다.

3. 용지 크기, 방향, 기타 설정을 지정합니다.

   - 매수: 인쇄 수량을 입력합니다.

   - Paper Size: 인쇄할 문서 크기를 선택합니다.

   - 방향: 문서의 방향을 지정합니다. [Portrait] 또는 [Landscape]을(를) 선택합니다.

4. 팝업 메뉴에서 카테고리를 선택한 후 용지함과 용지 유형을 지정합니다.

   ##### 용지 급지

   > - 모든 페이지: 사용할 용지가 적재된 용지함을 선택합니다. [자동 선택]을 선택하면 지정한 용지 크기와 용지 유형에 따라 적합한 용지함이 자동으로 선택됩니다.
   >   지정한 크기의 용지가 기기에 적재되지 않으면 기기 설정에 따라 인쇄가 수행됩니다.

   ##### 작업 로그

   > - 작업 유형: [일반 인쇄]을(를) 선택하여 인쇄를 즉시 실행합니다.
   >   테스트를 위해 부분 인쇄를 해본 후 나머지 문서의 인쇄를 진행할 수 있습니다(예제 인쇄).

   >   영문 User Guide의 "Making a Partial Print as a Test and Printing the Rest of the Document" 내용을 참조하십시오.

   >   기기 문서를 저정할 수 있습니다(잠금 인쇄, 보류 인쇄, 또는 저장 인쇄).

   >   영문 User Guide의 "Storing Documents to Print in the Machine" 내용을 참조하십시오.

   ##### 프린터 기능

   > "기능 세트"에서 카테고리를 선택한 후 설정 항목을 지정합니다.

   > - 기본

   >   - 컬러 모드: 인쇄 컬러를 선택합니다.

   > - 용지

   >   - 용지 종류: 사용할 용지 유형을 선택합니다.

5. 구성을 완료한 후 [인쇄]를 클릭해 인쇄합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code