# 봉투에 인쇄

수동급지 트레이 또는 용지함에 봉투를 적재합니다.

기기에 봉투를 적재하고 제어 패널에서 용지함 용지 설정을 변경합니다.

수동급지 트레이에 적재된 봉투에 프린트하기

1. 수동급지 트레이에 봉투를 적재합니다.

   봉투의 유형 및 방향 | 수동급지 트레이
   --- | ---
   측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 열림 봉투 하단: 왼쪽 인쇄면: 아래쪽
   측면 개봉 봉투*1 | 봉투 덮개: 닫힘 봉투 하단: 뒤쪽 인쇄면: 아래쪽

   *1가로 방향으로 인쇄하려면 11단계에서 [180도 회전]을 지정하십시오.

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. 설정 화면에서 [용지함 용지 설정]을(를) 누릅니다.

4. [용지 크기/용지 유형]을(를) 누릅니다.

5. [수동급지 용지함] [용지 크기: 프린터]를 누르고 봉투의 크기를 선택합니다.

   - 적재된 봉투의 크기가 목록에 없으면 [사용자 지정]을 선택한 후 값을 입력합니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. [용지 종류/두께]을(를) 누른 후 "용지 종류"에서 [봉투]을(를) 선택합니다.
   또한 "용지 두께"에서 적재된 봉투의 두께를 선택합니다.

8. [확인]을(를) 두 번 누릅니다.

9. 구성을 완료한 후 [홈]()을(를) 누릅니다.

10. 컴퓨터에서 인쇄할 문서를 열고 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 프린터 드라이버 설정 화면을 표시합니다.

11. 용지 크기와 용지 유형을 지정합니다.

    ##### Windows

    > - 문서 크기: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [사용자 지정 용지 크기...]에서 값을 입력합니다.

    > - 용지 유형: [봉투]

    > 문서 크기의 옵션으로 자주 사용하는 사용자 지정 용지 크기를 지정합니다.

    > 영문 User Guide의 "Printing on Custom-sized Paper Loaded on the Bypass Tray" 내용을 참조하십시오.

    > 가로 방향으로 인쇄하려면 [입력/출력] 탭에서 [180도 회전] 확인란을 선택한 후 인쇄하십시오.

    ##### macOS

    > - Paper Size: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [Manage Custom Size]를 선택한 후 값을 입력합니다.

    > - 용지 유형: 봉투

    > 가로 방향으로 인쇄하려면, "기능 세트"의 [기본]에서 [180 도 회전] [설정]을 선택합니다.

12. 인쇄를 실행합니다.

섹션 맨 위로

용지함에 적재된 봉투에 인쇄하기

1. 용지함에 봉투를 적재합니다.

   봉투의 유형 및 방향 | 용지함 2-4
   --- | ---
   측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 열림 봉투 하단: 오른쪽 인쇄면: 위쪽
   측면 개봉 봉투*1 | 봉투 덮개: 닫힘 봉투 하단: 뒤쪽 인쇄면: 위쪽

   *1가로 방향으로 인쇄하려면 11단계에서 [180도 회전]을(를) 지정하십시오.

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. 설정 화면에서 [용지함 용지 설정]을(를) 누릅니다.

4. [용지 크기/용지 유형]를 누른 후 봉투가 적재된 용지함을 선택합니다.

5. [용지 크기]를 누르고 봉투의 크기를 선택합니다.

   - 적재된 봉투의 크기가 목록에 없으면 [사용자 지정]을 선택한 후 값을 입력합니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. [용지 종류/두께]을(를) 누른 후 "용지 종류"에서 [봉투]을(를) 선택합니다.
   또한 "용지 두께"에서 적재된 봉투의 두께를 선택합니다.

8. [확인]을(를) 두 번 누릅니다.

9. 구성을 완료한 후 [홈]()을(를) 누릅니다.

10. 컴퓨터에서 인쇄할 문서를 열고 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 프린터 드라이버 설정 화면을 표시합니다.

11. 용지 크기와 용지 유형을 지정합니다.

    ##### Windows

    > - 문서 크기: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [사용자 지정 용지 크기...]에서 값을 입력합니다.

    > - 용지 유형: [봉투]

    > 문서 크기의 옵션으로 자주 사용하는 사용자 지정 용지 크기를 지정합니다.

    > 영문 User Guide의 "Printing on Custom-sized Paper Loaded on the Bypass Tray" 내용을 참조하십시오.

    > 가로 방향으로 인쇄하려면 [입력/출력] 탭에서 [180도 회전] 확인란을 선택한 후 인쇄하십시오.

    ##### macOS

    > - Paper Size: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [Manage Custom Size]를 선택한 후 값을 입력합니다.

    > - 용지 유형: 봉투

    > 가로 방향으로 인쇄하려면, "기능 세트"의 [기본]에서 [180 도 회전] [설정]을 선택합니다.

12. 인쇄를 실행합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code