# 사용자를 위한 환경 조언(주로 유럽)

EU, 스위스 및 노르웨이 사용자

##### 소모품 수율

> 이 정보에 대한 내용은 사용자 설명서나 소모품의 포장지를 참조하십시오.

##### 재생 용지

> 이 기기에서는 유럽 규격 EN 12281:2002 또는 DIN 19309에 따라 생산된 재생 용지를 사용할 수 있습니다. EP 인쇄 기술을 사용하는 제품의 경우 원자재를 거의 함유하지 않고 자원 사용을 상당히 줄인 64g/m2 용지에 인쇄할 수 있습니다.

##### 양면 인쇄(해당하는 경우)

> 양면 인쇄를 사용하면 용지의 양면에 인쇄할 수 있습니다. 이 경우 용지를 절약하고 인쇄 문서의 크기를 줄여 용지 사용량을 줄일 수 있습니다. 인쇄할 때마다 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

##### 토너 및 잉크 카트리지 회수 프로그램

> 현지법에 따라 재활용을 위해 토너 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 회수합니다.

> 회수 프로그램에 대한 자세한 내용은 아래 웹 페이지를 참조하시거나 서비스 담당자에게 문의하십시오.

> https://www.ricoh-return.com/

##### 에너지 효율

> 기기의 전력 소비량은 기기 사양과 사용 방법에 따라 다릅니다. 마지막 페이지를 인쇄하면 대기 모드로 전환하여 전기 요금을 절감할 수 있도록 기기를 설계했습니다. 필요한 경우 이 모드에서 즉시 인쇄를 다시 시작할 수 있습니다. 더 이상 인쇄할 페이지가 없고 지정한 시간이 경과하면 에너지 절약 모드로 전환됩니다.

> 이 모드에서는 전력 소비량(와트)이 감소합니다. 다시 인쇄해야 하는 경우 일반 모드로 복귀하는 데 에너지 절약 모드 일 때가 대기 모드일 때보다 조금 더 오래 걸립니다.

> 에너지 절약을 극대화하려면 전원 관리의 기본 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code