# 네트워크 연결을 위한 프린터 드라이버 설치(Windows)

기기와 컴퓨터를 같은 네트워크에 연결하면 설치 프로그램이 프린터 드라이버를 설치할 기기를 검색합니다. 설치 프로그램이 기기를 찾지 못한다면 프린터 드라이버를 설치할 IP 주소 또는 기기 이름을 지정합니다.

- 드라이버를 설치하려면 프린터 관리 권한이 있어야 합니다. 관리자 그룹 구성원으로 로그인합니다.

- 드라이버 설치 중 "사용자 계정 컨트롤" 대화 상자가 나타나면 [예] 또는 [계속]을 클릭하십시오.

- 드라이버 설치 중 "Windows 보안" 대화 상자가 나타나면 [이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.]를 클릭하십시오.

다운로드한 파일에서 PCL 6/PostScript 3 프린터 드라이버 설치

1. 제조사 웹 사이트에서 최신 프린터 드라이버를 다운로드하십시오.

2. 다운로드한 파일을 두 번 클릭합니다.

   - "Security Warning" 화면이 표시되면 [OK]를 클릭합니다.

   - "사용자 계정 컨트롤" 화면이 표시되면 [예] 또는 [Allow]를 클릭합니다.

3. "최종 사용자 사용권 계약" 화면에서 [동의 및 다음으로 이동]을(를) 클릭합니다.

4. [네트워크]을(를) 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.

   - 네트워크에 연결된 장치를 검색합니다.

   - 오류 화면이 표시되면 기기를 찾지 못한 경우을(를) 참조하십시오.

5. 발견된 장치 중에서 이 기기를 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.
   프린터 드라이버 설치가 시작됩니다.

   - 네트워크 연결 설정에서 기기를 찾을 수 없는 경우 다음 섹션을 참조하십시오.
     기기를 찾지 못한 경우

6. Device Software Manager를 설치할 것인지 선택하는 메시지가 나오면 Device Software Manager 설치 여부를 선택합니다.
   Device Software Manager를 설치하려면 [Device Software Manager 설치] 확인란을 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다. 화면에 나오는 지시 사항에 따라 Device Software Manager를 설치합니다.
   Device Software Manager를 설치하지 않으려면 [Device Software Manager 설치] 확인란을 선택 해제한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.

7. 설치가 완료되면 [마침]을(를) 클릭합니다.

섹션 맨 위로

Windows 용 프린터 드라이버 설치

1. 제조사 웹 사이트에서 최신 프린터 드라이버를 다운로드하십시오.

2. 다운로드한 파일을 두 번 클릭합니다.

   - "Security Warning" 화면이 표시되면 [OK]를 클릭합니다.

   - "사용자 계정 컨트롤" 화면이 표시되면 [예] 또는 [Allow]를 클릭합니다.

3. [취소]을(를) 클릭해서 설치 프로그램을 종료합니다.

4. "장치 및 프린터" 화면을 엽니다.

   ##### Windows 11

   > 1. [시작] 메뉴에서 [모든 앱] [Windows 도구] [제어판]을 클릭하십시오.

   > 2. [장치 및 프린터 보기]를 클릭하십시오.

   ##### Windows 10 (버전 1703 이상)

   > 1. [시작] 메뉴에서 [Windows 시스템] [제어판]을 클릭하십시오.

   > 2. [장치 및 프린터 보기]를 클릭하십시오.

   ##### Windows 10 (버전 1703 미만)

   > 1. [시작]를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 [제어판]을 클릭합니다.

   > 2. [장치 및 프린터 보기]를 클릭하십시오.

   ##### Windows 8.1

   > 1. 참바에서 [세트] [제어판]을 클릭하십시오.

   > 2. [장치 및 프린터 보기]를 클릭하십시오.

5. [프린터 추가]를 클릭합니다.

6. [원하는 프린터가 목록에 없습니다.]를 클릭합니다.

7. [수동 설정으로 로컬 프린터 또는 네트워크 프린터 추가]를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

8. [새 포트 만들기:]에서 [표준 TCP/IP 포트]를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

9. 기기의 IP 주소를 [호스트 이름 또는 IP 주소]에 입력합니다.

10. [프린터를 조회하고 사용할 드라이버를 자동으로 선택] 확인란의 선택을 취소하고 [다음]을 클릭합니다.
    TCP/IP 포트 검색이 시작됩니다.

11. "추가적인 포트 정보가 필요합니다" 화면이 표시되면 [RICOH Network Printer C model]을 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.

12. [디스크 있음...] [찾아보기...]를 클릭하여 드라이버 (INF 파일)을 지정하고 [확인]을 클릭합니다.
    다운로드한 파일의 압축을 풀 때 생성된 폴더의 [디스크 1] 폴더에 드라이버가 저장됩니다.

13. 설치할 프린터 드라이버를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

14. 필요한 경우 프린터 이름을 입력하고 [다음]을 클릭합니다.
    프린터 드라이버 설치가 시작됩니다.

15. 필요한 경우 프린터를 공유 프린터로 지정하고 [다음] [완료]를 클릭합니다.

섹션 맨 위로

기기를 찾지 못한 경우

"네트워크 연결 오류" 화면이 표시됩니다.

확인하고 부터 까지 수행한 후 [확인]을(를) 클릭합니다. 그래도 기기를 찾지 못하는 경우 프린터 드라이버를 설치할 IP주소 또는 기기 이름을 지정합니다.

1. [장치를 찾을 수 없는 경우 클릭]을(를) 클릭합니다.

2. [장치 IP 주소 지정] 또는 [장치 이름 지정]을(를) 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.

   ##### 기기 IP 주소를 지정하는 경우

   > 1. 기기의 IP 주소를 입력한 후 [검색]을(를) 클릭합니다.
   >    제어 패널의 [상태 확인][네트워크] 에서 기기 IP 주소를 확인할 수 있습니다.

   > 2. 기기가 발견되면 [다음]을(를) 클릭합니다.
   >    프린터 드라이버 설치가 시작됩니다.

   ##### 기기 이름을 지정하는 경우

   > 1. 사용할 기기를 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.

   > 2. "프린터 기본 설정" 화면에서 "포트 이름"에 나온 포트 이름 중 하나를 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.
   >    프린터 드라이버 설치가 시작됩니다.
   >    프린터 드라이버를 설치한 후 IP 주소를 지정하는 절차에 대한 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.

   >    영문 User Guide의 "When You Cannot Print a Document even if the Printer Driver is Installed" 내용을 참조하십시오.

3. Device Software Manager를 설치할 것인지 선택하는 메시지가 나오면 Device Software Manager 설치 여부를 선택합니다.
   Device Software Manager를 설치하려면 [Device Software Manager 설치] 확인란을 선택한 후 [다음]을(를) 클릭합니다. 화면에 나오는 지시 사항에 따라 Device Software Manager를 설치합니다.
   Device Software Manager를 설치하지 않으려면 [Device Software Manager 설치] 확인란을 선택 해제한 후 [다음]을(를) 클릭합니다.

4. 설치가 완료되면 [마침]을(를) 클릭합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code