# 복사 기능을 사용하는 동안 메시지가 표시되는 경우

메시지 | 상태 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
"원본 크기 감지 불가" | 원본이 기기에 올바로 놓여지지 않습니다. | 원본을 올바르게 놓습니. 원본을 노출 유리에 올려놓고 노출 유리 덮개 또는 ADF를 열었다 닫으면 기기가 원본 크기를 감지합니다. 원본을 올려놓을 때 덮개 또는 ADF를 30도 넘게 열지 마십시오.
투명지 또는 접착 메모가 달린 용지 같이 일반적인 크기라도 크기 감지가 어려운 원본이 기기에 놓여졌습니다. | 크기 감지가 어려운 원본을 스캔하는 경우 [용지 선택]에서 용지함을 지정합니다. 또한 확대 또는 축소 사본을 만드는 경우 [용지 크기에 맞춤] 이외의 항목을 선택합니다 자동 용지 선택(APS)으로 감지할 수 있는 크기
사용자 지정 크기의 원본이 기기에 올려졌습니다. | 사용자 지정 크기의 원본을 스캔하는 경우 [원본 설정/파일 저장] [원본 크기] [비규격 크기]에서 원본 크기를 지정합니다.
"이 용지 크기에서는 양면 복사를 할 수 없습니다." (회전 정렬와(과) 같이 다른 지정된 피니시 이름이 "양면 복사"에 표시될 수 있습니다.) | 이중 복사 또는 지정된 피니싱 유형에서 지원되지 않는 용지 크기가 지정되었습니다. | 용지 크기가 이중 복사 또는 지정된 피니싱 유형에서 지원되는지 확인하고 지원되는 용지를 적재합니다. 사양 목록
"겹쳐 접을 수 있는 최대 매수를 초과했습니다." | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 최대 용지 수를 초과했습니다. | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 용지 수를 확인한 다음 적재하기 전에 원본 수를 줄이십시오. 사양 목록 내부 다중 장치가 부착된 경우, [설정] [복사기/문서 서버 기능] [피니싱] [접지] [여러 장 겹쳐 접기용으로 용지가 너무 많은 경우, 설정하십시오.]에서 인쇄를 계속할지, 또는 중단할지 여부를 지정할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "Finishing" 내용을 참조하십시오.
"사용 가능한 최대 매수보다 많습니다. 복사가 중단됩니다." | 복사량 사용 제한 기능을 활성화한 경우, 사용자의 복사량이 사용자에게 할당된 한도를 초과했기 때문에 복사가 취소되었습니다. | 복사량 사용 제한에 대한 자세한 내용은 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 사용자 관리자가 복사량 사용 한도를 변경할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "Specifying Maximum Print Volume Use of Each User" 내용을 참조하십시오.
"아래 명시된 시간(초) 내에 다음 원본을 놓고 [시작]을 누릅니다." | 양면 복사가 지정되었습니다. | 용지의 양면이 복사되지 않는다면 [단면→양면] 및 [양면 → 양면] 확인란을 해제하십시오.
"스테이플링 가능 매수를 초과하였습니다." | 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수를 초과했습니다. | 한 번에 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수를 확인하고 기기에 올려놓은 원본 매수를 줄입니다. 사양 목록

x

QR Code