# Web Image Monitor에 액세스

1. 웹 브라우저의 주소창에 기기의 IP 주소를 입력합니다.

   예: 기기의 IP 주소가 "192.168.1.10"인 경우

   - SSL이 지정된 경우
     https://192.168.1.10/

   - SSL이 지정되지 않은 경우
     http://192.168.1.10/

   기기에서 SSL을 지정했는지 알지 못하는 경우 https로 시작하는 주소를 입력합니다. 연결에 실패하면 http로 시작하는 주소를 입력합니다.
   IPv4 주소를 입력할 때 각 세그먼트에 "0"을 입력하지 마십시오. "192.168.001.010"을 입력하면 기기에 액세스할 수 없습니다.

2. Web Image Monitor의 첫 페이지에서 기기 상태 또는 설정을 확인.

   기기 상태와 소모품 잔량이 표시됩니다.
   장비의 URL을 북마크로 등록하여 Web Image Monitor에 보다 신속하게 액세스할 수 있습니다. 등록할 URL은 로그인 전 표시되는 상위 페이지의 URL이어야 합니다. 로그인 후 나타나는 페이지의 URL을 등록하는 경우, 책갈피에서 Web Image Monitor가 올바르게 열리지 않습니다.
   설정을 변경하려면 화면 오른쪽 위에 있는 [로그인]을 클릭하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

x

QR Code